# USO DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE PER INVIARE UN FAX IN MODALITÀ TX MEMORIA

## Panoramica

L'inserimento degli originali digitalizzati nella memoria della macchina prima della trasmissione viene definita "TX da memoria" (trasmissione da memoria).
In questa sezione viene illustrato come digitalizzare l'originale posizionato sulla lastra di esposizione e inviare i dati con la funzione di trasmissione dalla memoria.

- Se è in corso un lavoro fax quando si esegue l'operazione di trasmissione, il fax viene trasmesso al termine del lavoro in corso.
- Se la memoria viene esaurita durante la scansione degli originali, viene visualizzato un messaggio e la trasmissione viene annullata.

## Funzionamento

1. #### Posizionamento degli originali sulla lastra di esposizione

   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Per inviare per fax un originale costituito da più pagine, ripetere la procedura per il posizionamento e la digitalizzazione dell'originale.
   Se necessario, è possibile toccare il tasto [Funzione Riv.] per modificare l'esposizione, la risoluzione, il formato di scansione e di invio per ciascuna pagina originale digitalizzata. Tuttavia, se è stata selezionata la funzione "2 in 1" o "Formato Biglietto" in Altri, sarà possibile modificare solo l'esposizione e solo durante la scansione di ciascuna pagina con numero pari.

4. #### Toccare il tasto [Fine Lettura]

   Viene emesso un segnale acustico.
   Aprire l'alimentatore automatico dei documenti e rimuovere l'originale.

   Una volta completata la scansione, viene visualizzato il messaggio "Lavoro memorizzato" unitamente al numero di controllo del lavoro. Questo numero viene registrato nei rapporti di transazione e di attività invio immagini, e può essere utilizzato per controllare i lavori fax.
   - STAMPA DI RAPPORTI ATTIVITÀ DI INVIO IMMAGINI

   ###### Per annullare la trasmissione:

   Toccare il tasto [CA] per interrompere il lavoro prima di toccare il tasto [Fine Lettura].

Torna all'inizio