# MODALITÀ INTERNET FAX

## Panoramica

Per l'invio di un'immagine digitalizzata in modalità Internet Fax, ci si limita a selezionare un formato di file (ad esempio formato file e sistema di compressione).
Il formato di invio di un Internet fax è in genere impostato su [TIFF-F]. Nel caso in cui l'apparecchio di destinazione non supporti la modalità completa ma solo quella semplice, selezionare [TIFF-S].
Quando è selezionato il formato [TIFF-S], le impostazioni di trasmissione sono soggette a una serie di restrizioni:

- Risoluzione: le opzioni disponibili sono [200x100dpi] e [200x200dpi].
  Se il formato [TIFF-S] viene selezionato dopo la selezione di [200x400dpi], [400x400dpi] o [600x600dpi], la risoluzione viene automaticamente impostata su [200x200dpi].
- Formato di invio: sempre A4R (8-1/2" × 11"R).
  Se si esegue la scansione di un originale con dimensioni superiori a A4 (8-1/2" × 11"), il formato viene automaticamente ridotto a A4R (8-1/2" × 11"R). Se questo formato viene incluso in una trasmissione broadcast, l'immagine viene trasmessa a tutte le destinazioni in formato A4R (8-1/2" × 11"R).
- Altri: quando è selezionata un'impostazione di rapporto e si inserisce il formato dell'originale, non è possibile utilizzare le opzioni Scansione Modo Libro, Formato Biglietto, 2 in 1, 4 in 1 e Originali di formati vari.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Formato File]

2. #### Toccare il tasto [TIFF-S] o il tasto [TIFF-F]

   Se è stato selezionato il formato [TIFF-F], selezionare la modalità di compressione.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

Torna all'inizio