# MODIFICA DELL'OGGETTO, DEL NOME DEL FILE, DELLA FUNZIONE RISPONDI-A E DEL TESTO DEL MESSAGGIO

## Panoramica

Durante la trasmissione di una scansione è possibile modificare l'oggetto, il nome del file, l'indirizzo di risposta e il testo del messaggio. Se necessario, immettere direttamente il testo.

- Durante l'esecuzione di una scansione su FTP, su desktop o su cartella di rete è possibile modificare solo il nome del file.
- Se l'oggetto e il nome del file non vengono modificati, vengono utilizzate le impostazioni specificate tramite [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni Network Scanner] in modalità di impostazione.
- Se l'indirizzo di risposta non viene modificato, vengono utilizzate le impostazioni specificate in [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Imposta Mittente Default] in modalità di impostazione.
  Se tale impostazione non è stata configurata, viene utilizzato l'indirizzo di risposta specificato in [Impostazioni di Rete] → [Setup Servizi] → [SMTP] → [Impostazione SMTP] → [Indirizzo e-mail per risposte] nella modalità di impostazione.
- Per configurare i valori predefiniti per oggetto, nome file e testo del messaggio, selezionare [Impostazioni applicazione] e quindi [Impostazioni Network Scanner] in modalità di impostazione.

## Funzionamento

1. #### Per rinominare l'oggetto, toccare la casella di inserimento [Oggetto]

2. #### Toccare un tasto di testo predefinito

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - È possibile registrare un oggetto predefinito selezionando [Impostazioni applicazione] in modalità di impostazione → [Impostazioni Network Scanner] → [Impostazioni Nome oggetto].
   - Per immettere direttamente il testo, toccare il tasto [Immissione Diretta] per visualizzare la tastiera virtuale.
     Immettere il nome del file e toccare il tasto [OK].

   ###### Per annullare l'oggetto selezionato:

   Toccare il tasto [Cancella].

3. #### Per rinominare un file, toccare la casella di inserimento [Nome File]

4. #### Toccare un tasto di testo predefinito

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - È possibile registrare un nome file predefinito selezionando [Impostazioni applicazione] in modalità di impostazione → [Impostazioni Network Scanner] → [Impostazioni Nome File].
   - Per immettere direttamente il testo, toccare il tasto [Immissione Diretta] per visualizzare la tastiera virtuale.
     Immettere l'oggetto e toccare il tasto [OK].

   ###### Per annullare il nome file selezionato:

   Toccare il tasto [Cancella].

5. #### Toccare [Opzioni]

6. #### Per modificare l'indirizzo di risposta, toccare la casella di inserimento [Rispondi-A]

7. #### Toccare il tasto della destinazione che si intende specificare come indirizzo di risposta

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - Se si tocca il tasto [Cerca indirizzo globale] nel pannello operativo, è possibile specificare un utente memorizzato nella rubrica globale come indirizzo di risposta.
   - Se si tocca il tasto [Chiama per numero utente], è possibile recuperare un indirizzo e-mail da un numero apposito memorizzato nella rubrica.
   - Se si tocca il tasto [Immissione Diretta] nel pannello operativo, è possibile immettere un indirizzo e-mail direttamente.
   - Se si imposta la casella di controllo [Agg. "Rispondi a" al CC] su , l'indirizzo di risposta viene inserito nell'indirizzo Cc.
   Se viene utilizzata l'autenticazione dell'utente, verranno applicate le informazioni dell'utente connesso e non sarà possibile modificare l'indirizzo di risposta.

8. #### Per modificare il testo del messaggio, toccare la casella di inserimento [Testo mess.]

9. #### Immettere il testo del messaggio

   Per selezionare un testo preimpostato precedentemente memorizzato in modalità di impostazione, toccare il tasto [Selez. Preimp.].
   Per immettere direttamente il testo del messaggio, toccare il tasto [Modifica]. Se viene visualizzata la tastiera virtuale, immettere direttamente il testo del messaggio. Dopo l'immissione del testo del messaggio, toccare il tasto [OK].
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - È possibile registrare un testo di messaggio predefinito selezionando [Impostazioni applicazione] in modalità di impostazione → [Impostazioni Network Scanner] → [Impostazioni Corpo del messaggio].
   - Immettere fino a 1800 caratteri. Un'interruzione di riga corrisponde a un carattere.
   - Per modificare il testo del messaggio, toccare il tasto [Modifica]. Verrà visualizzata la tastiera virtuale con il testo immesso.

   ###### Per cancellare tutto il testo immesso:

   Toccare il tasto [Elimina tutto]. Quando si tocca questo tasto viene immediatamente cancellato l'intero corpo del messaggio, non solo la riga selezionata.

Torna all'inizio