# SCANSIONE DI UN DOCUMENTO NELLA RACCOLTA MEMORIA F-CODE

Per poter inviare i documenti a un'altra macchina, è necessario prima eseguirne la scansione e la memorizzazione nella casella di memoria F-code (Raccolta Memoria).

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Configurare le impostazioni dell'originale e altre funzioni

   Non è possibile impostare Programma, Timer, Rapporto Di Transazione, Raccolta e Archiviazione documenti.

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Casella Memoria]

4. #### Toccare la scheda [Raccolta Memoria]

5. #### Toccare il tasto della casella di memoria F-code (Raccolta Memoria)

6. #### Toccare il tasto [Cambia numero di volte] nel pannello operativo e selezionare il numero di tentativi per la raccolta

   Per cancellare l'originale dopo la trasmissione, toccare il tasto [Una volta]. Per ripetere la trasmissione dell'originale, toccare il tasto [Illimitato]. Modificare le impostazioni secondo necessità.
   Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto e .

7. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

Torna all'inizio