# ELIMINAZIONE DI PAGINE VUOTE DA UNA TRASMISSIONE (SALTA PAGINE VUOTE)

## Panoramica

Se l'originale digitalizzato contiene pagine vuote, questa funzione le esclude in modo da inviare solo le pagine non vuote.
Nel caso in cui sia stato digitalizzato un originale con fogli stampati su una sola facciata, le pagine vuote verranno saltate durante l'invio su due facciate.

- In una trasmissione broadcast che include destinazioni fax e Internet fax, questa funzione viene applicata solo alle destinazioni della modalità di scansione.
- A seconda dell'originale, alcune pagine potrebbero essere rilevate come vuote anche se non lo sono e pertanto non inviate, mentre altre effettivamente vuote potrebbero non essere rilevate come tali e quindi inviate.

- Questa funzione è incompatibile con la modalità Internet fax.
- Se si tocca il tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo fax] (o il tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo I-Fax] solo se è installato il kit di espansione Internet Fax), questa funzione viene annullata qualora come destinazione sia specificato un indirizzo fax.

## Funzionamento

1. #### Posizionamento di originali nell'alimentatore automatico dei documenti

   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

2. #### Specificare la destinazione

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Salta pagine vuote].

4. #### Toccare il tasto [Ignora pagina vuota] o [Ignora p. vuota e retro ombr.]

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare l'impostazione di Salta pagine vuote:

   Toccare il tasto [Off]

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione è terminata.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

6. #### Controllare il messaggio di conferma e toccare il tasto [OK] per avviare la trasmissione

   Nella schermata di conferma, il numero dei fogli originali digitalizzati è indicato in (A), il numero dei lati digitalizzati è indicato in (B) e il numero dei fogli da inviare, escludendo le pagine vuote, è indicato in (C). Ad esempio, se durante una scansione fronte-retro vengono digitalizzati cinque fogli originali che includono due pagine vuote, in (A) verrà indicato "5", in (B) "10" e in (C) "8".

Torna all'inizio