# RICEZIONE RACCOLTA F-CODE

## Panoramica

È possibile inviare una richiesta di raccolta a un'altra macchina e ricevere un originale dalla casella di memoria F-code (Raccolta Memoria) dell'altra macchina. Se necessario, immettere l'F-code (costituito dall'indirizzo secondario e dal codice di accesso) dell'originale memorizzato nell'altra macchina.

- Innanzitutto verificare l'F-code (indirizzo secondario e codice di accesso) impostato nella casella di memoria F-code dell'altra macchina.
- La comunicazione viene caricata nella macchina dell'utente.
- È possibile utilizzare la ricezione raccolta F-code unitamente alla trasmissione programmata. Può essere impostata una sola ricezione raccolta.
  - DETERMINAZIONE DELL'ORARIO PER UNA COMUNICAZIONE

- Per la ricezione di documenti non è possibile utilizzare la raccolta con più destinazioni (raccolta seriale).
- Non posizionare originali sulla macchina quando si utilizza la ricezione raccolta F-code.
- Non è possibile registrare la ricezione raccolta F-code nei preferiti.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Raccolta]

   Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   ###### Per annullare l'impostazione della raccolta:

   Toccare il tasto [Raccolta] per rimuovere il segno di spunta.

2. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   1. (1) Immettere il numero della linea di destinazione servendosi dei tasti numerici.
   2. (2) Toccare il tasto [Indir Sec.] .
      Viene immesso il simbolo "/".
   3. (3) Immettere l'indirizzo secondario usando i tasti numerici.
   4. (4) Toccare il tasto [Codice Accesso].
      Viene immesso il simbolo "/".
   5. (5) Inserire il codice di accesso usando i tasti numerici.
   - Se l'indirizzo secondario e il codice di accesso sono già registrati, è possibile selezionare anche un tasto a sfioramento.
   - Se il codice di accesso viene omesso per la casella di memoria della macchina di destinazione, saltare i passaggi (4) e (5).

3. #### Toccare il tasto [Start]

   Una volta stabilita la comunicazione con l'altra macchina, si riceverà il documento.

Torna all'inizio