# RIPETIZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE CON F-CODE

## Panoramica

È possibile inviare un documento alla casella di memoria F-code (Trasmissione Broadcast) di un'altra macchina e forzare l'invio del documento a più destinazione da tale macchina.
Se ad esempio è necessario inviare un documento a destinazioni remote, è possibile inviarlo a una macchina situata nelle vicinanze di tali destinazioni e trasmetterlo da tale macchina a tutte le destinazioni. Questa procedura è in grado di ridurre i costi di comunicazione. Risulta più economico inviare i documenti di notte avvalendosi anche della funzione di trasmissione programmata.

- DETERMINAZIONE DELL'ORARIO PER UNA COMUNICAZIONE

- Innanzitutto verificare l'F-code (indirizzo secondario e codice di accesso) impostato nella casella di memoria F-code dell'altra macchina.
- Tutti i dati delle destinazioni devono essere stati preventivamente registrati nella casella di memoria F-code (Trasmissione Broadcast) dell'altra macchina.
- La trasmissione è possibile anche se nella destinazione non è previsto il supporto per F-code.
- La macchina (stazione host ripetitrice) sostiene solo il costo della comunicazione con l'altra macchina (stazione ripetitrice). I costi di comunicazione relativi alla trasmissione dei documenti a tutte le destinazioni vengono addebitati all'altra macchina (stazione ripetitrice).
- In caso di necessità è possibile utilizzare questa funzione con la trasmissione broadcast o la trasmissione programmata. È utile se tale trasmissione viene programmata.

Quando i fax inoltrati con questa funzione vengono stampati alla destinazione di inoltro, non è possibile stampare la data e l'ora di ricezione sui fax. (Opzione "Stampa data e ora di ricezione" disabilitata.)

###### Per creare caselle di memoria F-code:

In modalità di impostazione, selezionare [Impostazioni di sistema] → [Casella Memoria F-Code].

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   1. (1) Immettere il numero della linea di destinazione servendosi dei tasti numerici.
   2. (2) Toccare il tasto [Indir Sec.].
      Viene immesso il simbolo "/".
   3. (3) Immettere l'indirizzo secondario usando i tasti numerici.
   4. (4) Toccare il tasto [Codice Accesso].
      Viene immesso il simbolo "/".
   5. (5) Inserire il codice di accesso usando i tasti numerici.
   - Se l'indirizzo secondario e il codice di accesso sono già registrati, è possibile selezionare anche un tasto a sfioramento.
   - Se il codice di accesso viene omesso per la casella di memoria della macchina di destinazione, saltare i passaggi (4) e (5).

3. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

Torna all'inizio