# INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA COLONNA RISULTATI

## Panoramica

I tipi di errori e altre informazioni vengono stampati nella colonna dei risultati dei rapporti di transazioni o attività. Quando viene stampato un rapporto di transazioni o attività, controllare il risultato nell'apposita colonna e adottare le misure necessarie.

### Esempi di messaggi stampati nella colonna dei risultati

Messaggio | Descrizione
--- | ---
OK | La transazione è stata completata normalmente.
G3 | La comunicazione è avvenuta in modalità G3.
ECM | La comunicazione è avvenuta in modalità G3 ECM.
SG3 | La comunicazione è avvenuta in modalità Super G3.
Inoltra | I dati ricevuti sono stati inoltrati.
Nes.risp.ta | Nessuna risposta dall'apparecchio ricevente.
OCCUPATO | La trasmissione non ha avuto inizio perché la linea di destinazione era in uso.
ANNULLA | La comunicazione si è interrotta durante la trasmissione.
TX MEM. PIENA | La memoria è stata esaurita durante l'invio rapido.
MEM. ES. | La memoria si è esaurita durante la ricezione.
LUNGH. ECCESSIVA | Non è stato possibile ricevere i dati originali perché la lunghezza era superiore a 1,5 m.
Errore originale | La trasmissione non è riuscita perché la carta si è inceppata durante la trasmissione diretta.
N. codice non verificato | La comunicazione è stata interrotta perché il codice di accesso non corrispondeva.
Funzione raccolta assente in dest. | La macchina di destinazione non presenta funzioni di raccolta.
ERRORE RACC RX | La macchina di destinazione ha rifiutato l'operazione di raccolta oppure l'unità ha interrotto la connessione durante la raccolta perché nella raccolta memoria non era presente nessun dato.
ERRORE RX RACC F-CODE | La macchina di destinazione ha rifiutato l'operazione di raccolta F-code oppure l'unità ha interrotto la connessione durante la raccolta perché nella casella di raccolta memoria F-code non era presente nessun dato.
N. raccolta memoria F-code non verificato | La linea è stata interrotta perché l'indirizzo secondario non era archiviato nella memoria F-code.
Cod. accesso raccolta memoria F-code non verificato | La linea è stata interrotta perché il codice di accesso non era verificato nella memoria F-code.
N. CAS. NB | La linea è stata interrotta al momento della ricezione di una trasmissione F-code perché non è stata trovata alcuna casella di memoria con l'indirizzo secondario specificato.
Cod. accesso F-code non verificato | La comunicazione è stata interrotta al momento della ricezione di una trasmissione F-code perché il codice di accesso non era verificato.
Ness. raccolta memoria F-Code in dest. | La macchina ha tentato di eseguire una raccolta F-Code, ma la destinazione non presenta funzioni di raccolta memoria con supporto per F-code.
Ness. funzione F-Code in dest. | La macchina ha eseguito una trasmissione F-code, ma la destinazione non presenta supporto per F-code.
ERRORE RX F-CODE | La macchina ha eseguito una trasmissione F-code, ma la destinazione l'ha rifiutata perché, ad esempio, l'indirizzo secondario non era verificato.
Casella mem. [xxxxxx] ****** | Sono stati ricevuti dati in una casella di memoria confidenziale o per trasmissioni broadcast, oppure sono stati inviati dati da una casella di raccolta memoria. Il nome della casella di memoria viene stampato in [xxxxxx] e il tipo di operazione F-code (ripetizione della richiesta di comunicazione, trasmissione da raccolta memoria o ricezione confidenziale) viene visualizzato in ******.
ERR. xx (xxxx) | La transazione non è stata completata a causa di un errore di comunicazione. Prime due cifre del numero di errore di comunicazione: codice di errore da 00 a 99. Ultime quattro cifre del numero di errore di comunicazione: codice riservato ai tecnici dell'assistenza.
Rifiuta Ricezione | È stato inviato da un mittente bloccato dalla funzione anti fax indesiderati.

Torna all'inizio