# CASELLA MEMORIA F-CODE

In questa sezione viene descritto come memorizzare le caselle di memoria per vari tipi di comunicazione F-code.

### Aggiunta o eliminazione di una casella di memoria F-Code

Quando viene toccato il tasto [Aggiungi], viene visualizzata la schermata di registrazione della casella di memoria F-code. È possibile memorizzare fino a 100 caselle di memoria F-code per tutte le funzioni (Raccolta Memoria, Confidenziale, Trasmissione Broadcast).
Quando si tocca il nome di una casella di memoria F-code, viene visualizzata la schermata di registrazione di questa casella di memoria F-code ed è possibile modificarla.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione
--- | ---
Elementi comuni a tutti i tipi
Tipo di Casella | Selezionare il tipo di casella. Raccolta Memoria: memorizzare una casella di memoria per la raccolta memoria F-code. L'indirizzo secondario e il codice di accesso memorizzati nella casella di memoria sono necessari all'altra macchina per eseguire il polling (richiesta di trasmissione) della macchina tramite comunicazione F-code. Confidenziale: memorizzare una casella di memoria per la ricezione riservata F-code. Inoltre, memorizzare un "Pin stampa" nella casella di memoria per stampare i fax ricevuti mediante la ricezione riservata. L'indirizzo secondario e il codice di accesso memorizzati nella casella di memoria sono necessari all'altra macchina per inviare un fax alla macchina tramite comunicazione F-code. Trasmissione Broadcast: memorizzare una casella di memoria per la trasmissione broadcast F-code. È possibile memorizzare fino a 30 destinazioni per l'inoltro dei dati ricevuti. L'indirizzo secondario e il codice di accesso memorizzati nella casella di memoria sono necessari all'altra macchina per inviare un fax alla macchina tramite richiesta di trasmissione relay F-code.
Nome Casella Memoria | Immettere un nome (massimo 18 caratteri) per la casella di memoria.
Indirizzo Secondario/Codice Accesso | Immettere un indirizzo secondario e un codice di accesso. È possibile immettere fino a 20 cifre per ogni indirizzo secondario e codice di accesso. Separare un indirizzo secondario e un codice di accesso con una barra ("/").
Elementi visualizzati quando si memorizza una casella di memoria riservata.
PIN stampa | Impostare un "PIN stampa" per la ricezione riservata. Immettere un numero a 4 cifre.
Elementi visualizzati quando si memorizza una casella di memoria per la trasmissione broadcast.
Destinatari | Selezionare i destinatari finali della trasmissione broadcast. Selezionare i destinatari dalla rubrica. Selezionare il destinatario dalla rubrica: consente di selezionare un indirizzo dalla rubrica. Immissione destinazione: è possibile immettere direttamente un indirizzo che non è memorizzato nella rubrica. Immettere l'indirizzo nello stesso modo in cui si memorizza un indirizzo utilizzando una delle modalità. Tutte le destinazioni: visualizza un elenco dei destinatari selezionati. Se necessario, è possibile eliminare questi indirizzi dall'elenco.

### Eliminazione di una casella di memoria F-Code

Per eliminare una casella di memoria F-code selezionata, impostare la casella di controllo a sinistra del nome su e toccare il tasto [Elimina].

- È possibile omettere il codice di accesso.
- Non dimenticare il PIN di stampa. Qualora venisse dimenticato il PIN di stampa o fosse necessario verificarlo, contattare il proprio rivenditore di fiducia o centro di assistenza autorizzato.

- Quando si programma una nuova casella di memoria, non è possibile utilizzare lo stesso indirizzo secondario già impostato in un'altra casella. Tuttavia, è possibile utilizzare lo stesso codice di accesso per più caselle di memoria.
- "" e "#" non possono essere utilizzati in un indirizzo secondario.

Torna all'inizio