# ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

## Panoramica

In questa sezione vengono illustrate le modalità di posizionamento degli originali nell'alimentatore automatico dei documenti.

- È possibile posizionare insieme originali di formati diversi nell'alimentatore automatico dei documenti. In tal caso, configurare in ogni modalità l'impostazione relativa agli originali con formati diversi.
- Assicurarsi di rimuovere punti metallici o graffette, se presenti, prima di posizionare gli originali nell'alimentatore automatico dei documenti.
- Se gli originali presentano parti umide dovute a correttori liquidi, inchiostro o colla, attendere che gli originali si siano asciugati prima di posizionarli, per evitare di sporcare l'interno della macchina o la lastra di esposizione.
- Non utilizzare gli originali elencati di seguito, Si noti che l'utilizzo dei seguenti tipi di originali potrebbe causare un rilevamento non corretto del formato dell'originale, inceppamenti e sbavature sulle immagini trasmesse o sulle copie.
  - Lucidi o carta da stampa madre
  - Carta semitrasparente, carta carbone, carta termica
  - Originali molto increspati o arricciati
  - Originali danneggiati, originali piegati
  - Originali con sezioni incollate o con fori ritagliati
  - Originali stampati con nastro per inchiostro a trasferimento termico
  - Quando si utilizzano originali con due o tre fori, posizionarli in modo che il bordo perforato sia in una posizione distante dalla fessura di alimentazione del vassoio di alimentazione documenti.

### Formati degli originali consentiti

Dimensioni minime originale |
Formato standard (Formato minimo rilevabile automaticamente)
210 mm (longitudinale) × 148 mm (trasversale) 8-1/2" (longitudinale) × 5-1/2" (trasversale)
Formato non standard (Dimensioni minime che è possibile specificare manualmente)
131 mm (longitudinale) × 140 mm (trasversale) 5-1/8" (longitudinale) × 5-1/2" (trasversale)
Dimensioni massime originale |
Formato standard (Formato massimo rilevabile automaticamente)
297 mm (longitudinale) × 420 mm (trasversale) oppure A3 11" (longitudinale) × 17" (trasversale) Non è consentito usare il formato A3W.
Formato non standard (Dimensioni massime che è possibile specificare manualmente)
Modalità di copia:
297 mm (longitudinale) x 432 mm (trasversale) 11-5/8" (longitudinale) x 17" (trasversale)
Modalità di invio immagini:
297 mm (longitudinale) x 1000 mm (trasversale) 11" (longitudinale) x 39-3/8" (trasversale)

Se l'originale non ha un formato standard, vedere di seguito le spiegazioni appropriate per informazioni sulla modalità da utilizzare.

- Copia: "IMMISSIONE DIRETTA DEL FORMATO PERSONALIZZATO"
- FAX "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI"
- INVIO IMMAGINE "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI"

### Grammature degli originali consentite

Scansione su una facciata: da 35 g/m2 a 128 g/m2 (da 9 lbs. a 34 lbs.)
Scansione su due facciate: da 50 g/m2 a 128 g/m2 (da 13 lbs.a 34 lbs.)
Per eseguire la scansione di originali compresi tra 35 g/m2 e 49 g/m2 (tra 9 lbs e 14 lbs), selezionare "Scans. Lenta" in ogni modalità. La scansione senza l'utilizzo della funzione "Modo di scan.lento" può determinare inceppamenti degli originali.
Quando si seleziona "Scans. Lenta", non è possibile eseguire la scansione degli originali a 2 facciate.

## Funzionamento

1. #### Verificare che sulla lastra di esposizione non sia posizionato un originale.

2. #### Regolare le guide dell'originale in base al formato dell'originale.

3. #### Posizionare l'originale

   È possibile posizionare fino a 150 fogli di originali.
   Assicurarsi che i margini degli originali siano uniformi.
   Inserire gli originali, con la prima pagina rivolta verso, fino in fondo al vassoio di alimentazione documenti.
   La pila degli originali non deve superare la linea dell'indicatore nel vassoio di alimentazione documenti.
   Al termine della scansione nell'alimentatore automatico dei documenti, rimuovere gli originali dal vassoio di uscita degli originali.

Torna all'inizio