# RICEZIONE DI UN FAX DOPO LA RISPOSTA A UNA CHIAMATA SUL TELEFONO INTERNO

## Panoramica

È possibile rispondere prima a una chiamata e poi ricevere un fax nella macchina.
Se si dispone di una linea telefonica a impulsi, cambiare il telefono con sistema a toni.

- ###### Per ricevere un fax dopo avere risposto a una chiamata sul telefono interno:

  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Ricezione/Invio Dati Fax] → [Impostazioni Fax] e impostare [Impostazioni Di Ricezione] su [Ricezione Manuale].

- ###### Per cambiare il numero di telefono per la ricezione di fax:

  In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Impostazione Numero Ricezione Remoto].

## Funzionamento

1. #### Quando il telefono squilla, sganciarlo e parlare.

2. #### Passaggio della macchina alla ricezione di fax

   Premere i pulsanti [5], [*] e [*] del telefono esterno.

   Se il numero fax è stato cambiato, comporlo e premere il pulsante [*] [*].

3. #### Agganciare il telefono

   Alla fine della ricezione viene emesso un segnale acustico.

   Se il ricevitore del telefono interno è ancora sollevato al termine della trasmissione fax, verrà riprodotto un segnale acustico e verrà visualizzato un messaggio di avviso sul pannello a sfioramento. Una volta riagganciato, il segnale e il messaggio scompariranno.

Torna all'inizio