# INOLTRO DI DATI RICEVUTI

## Panoramica

Quando la macchina non può più stampare perché la carta o il toner sono esauriti, i fax ricevuti possono essere inoltrati a un altro fax. Per la memorizzazione di un destinatario, selezionare [Impostazione numero telefonico per inoltro dati] in modalità di impostazione.
Questa funzione è utile in un ufficio o ambiente di lavoro con due o più linee telefoniche e un altro fax collegato a una linea telefonica diversa.

- Se alcune pagine di un fax da inoltrare sono già state stampate, verranno inoltrate solo quelle ancora da stampare.
- Un fax inoltrato viene convertito in un lavoro di trasmissione fax. Se la trasmissione non viene eseguita perché è stata annullata o perché si è verificato un errore, il fax verrà conservato in memoria finché non sarà possibile stamparlo.
- Tutti i fax ricevuti che non possono essere stampati vengono inoltrati. Si noti, tuttavia, che i fax ricevuti e memorizzati in una casella di memoria F-code confidenziale non possono essere inoltrati.

###### Per memorizzare il destinatario:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di ricezione] → [Impostazione numero telefonico per inoltro dati].

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Impostazioni] nella schermata iniziale

2. #### Selezionare [Impostazioni di sistema] e toccare il tasto [Ricezione/Invio Dati Fax]

3. #### Toccare il tasto [Esegui] in "Inoltro dati ricevuti" di "Impostazioni Fax" per avviare l'inoltro dei dati

   Se viene visualizzata una schermata di immissione della password, l'impostazione "Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti" è abilitata. Immettere la password utilizzando i tasti numerici per avviare l'inoltro.
   - STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD (MEMORIZZAZIONE IMPOSTAZIONE PER STAMPA DATI RICEVUTI)

Torna all'inizio