# SELEZIONE DELLA MODALITÀ SCANNER DI RETE

È possibile selezionare la modalità scanner di rete dalla schermata iniziale o da ciascuna modalità operativa come segue:

## Funzionamento

### Cambio di modalità dalla schermata iniziale

1. #### Toccare l'icona che indica la modalità scanner di rete

   Toccare [E-mail], [FTP/Desktop], [Cartella rete] o [Internet Fax].
   Viene visualizzata la schermata iniziale della modalità selezionata.

### Cambio di modalità da ogni modalità

1. #### Toccare il display delle modalità

2. #### Toccare [Invio Immagine]

   Per impostazione predefinita la schermata visualizzata è quella della modalità fax.

   ###### Per cambiare la prima schermata che viene visualizzata quando si tocca il tasto [Invio Immagine] nel display delle modalità:

   In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Impostazione Visual. Default].

3. #### Toccare , quindi [E-mail], [FTP/Desktop], [Cartella rete] o [Internet Fax]

   Viene visualizzata la schermata iniziale della modalità selezionata.

Torna all'inizio