# OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLO SCANNER DI RETE

## Panoramica

Per utilizzare la macchina come fax, collegarla alla linea telefonica e impostare il tipo di linea.

### Collegamento alla linea telefonica

Inserire il connettore a un'estremità del cavo telefonico nella presa (LINE) della macchina, come mostrato, quindi collegare il connettore all'altra estremità a una presa telefonica a muro.
Utilizzare il cavo telefonico fornito in dotazione.

### Verifica che l'interruttore dell'alimentazione principale si trovi nella posizione ""

Quando la spia dell'alimentazione principale è accesa, l'interruttore dell'alimentazione principale si trova in posizione "". Se la spia dell'alimentazione principale non è accesa, spostare l'interruttore dell'alimentazione principale sulla posizione "", quindi premere il pulsante [ACCENSIONE] sul pannello operativo.

Se si intende utilizzare la funzione fax e, in particolare, si intende usare di notte la ricezione o trasmissione programmata, non spegnere la macchina dall'interruttore dell'alimentazione principale.

### Controllo di data e ora

Verificare che sulla macchina siano impostate la data e l'ora corrette.

###### Per impostare la data e l'ora della macchina:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni di default] → [Regolazione Orologio].
Se l'opzione [Disabilita regolazione orologio] è stata abilitata, non sarà possibile modificare la data e l'ora. In questo caso, selezionare [Impostazioni di sistema] in modalità di impostazione (amministratore), quindi [Impostazioni Pannello Operativo] per disabilitare l'opzione [Disabilita regolazione orologio].

### Memorizzazione del numero di fax del mittente

Memorizzare il nome del mittente in [Nome Mittente] e il numero di fax in [Fax No.]. Assicurarsi di configurare queste informazioni, poiché sono necessarie per la comunicazione.

###### Per memorizzare il nome e l'indirizzo del mittente:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Imposta nome proprio e destinazione] → [Registrazione dati mittente].

### Memorizzazione di indirizzi di destinazione per ogni modalità di scansione nella rubrica

È utile memorizzare gli indirizzi nella rubrica prima di utilizzare la modalità fax.
Per informazioni su come utilizzare la rubrica e memorizzare gli indirizzi, vedere gli argomenti seguenti:

- RUBRICA
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI
- MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI

Torna all'inizio