# IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE

## Scheda "Impostazioni Pannello Operativo - "Impostazioni di default"

Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, vedere "IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE > FUNZIONI FAX".
Questa scheda consente di configurare gli elementi correlati alle impostazioni di default per le impostazioni di invio dell'immagine.

###### Memor. impostazioni per un po' dopo che la scansione è stata completata

Utilizzare questa impostazione per mantenere le impostazioni al termine della scansione (fino all'attivazione della modalità Cancellazione Automatica).

###### Impostazione Visual. Default

Selezionare una schermata di base visualizzata quando viene toccato il tasto [Invio Immagine].

- E-mail
- Cartella di rete
- FTP/Desktop
- Internet Fax (quando è installato il kit di espansione Internet Fax)
- FAX
- Inserim. Dati (quando è installato il modulo di integrazione dell'applicazione)

###### Selezione Rubrica Predefinita

Elemento | Descrizione
--- | ---
Applica indirizzi solo modalità invio | Quando si seleziona un indirizzo dalla rubrica, verranno applicati solo gli indirizzi visualizzati in modalità di restrizione.
Categoria visualizzata per default | Selezionare una categoria da visualizzare con il default. Nessuno Più utilizzata Categorie 1-32
Visualizza tutti i tipi di indirizzo indipendentemente dalla modalità correntemente visualizzata. | Quando questa impostazione è abilitata, vengono visualizzate tutte le destinazioni indipendentemente dalla modalità visualizzata.
Ingrandimento della rubrica | Viene visualizzata una rubrica ingrandita.

###### Orientamento immagine

Imposta l'orientamento predefinito dell'immagine.

###### Impostazione Risoluzione Iniziale

Le seguenti impostazioni sono disponibili come risoluzioni predefinite delle modalità scanner comune, e-mail, Internet Fax e fax.
Impostando la casella di controllo "Applica risol. impost. quando memorizz." su , viene applicata l'impostazione della risoluzione memorizzata con l'immagine quando viene utilizzata un'immagine memorizzata dall'archiviazione documenti. Può essere configurata per ogni elemento.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Scanner comune | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-mail | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Internet Fax | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi*, 200 × 400 dpi*, 400 × 400 dpi*.600 × 600 dpi*
FAX | Standard, Fine*, Super Fine*, Ultra Fine*

*Se selezionato, è possibile eseguire anche le impostazioni per "Mezzitoni".

###### Impostazioni Esposizione Di Default

Questa impostazione consente di definire le impostazioni di esposizione predefinite per la scansione di un documento nella modalità di invio immagini. Selezionare [Auto] o [Manuale]. Se si seleziona [Manuale], impostare l'esposizione su uno dei 5 livelli.

###### Tipo di immagine originale predefinito

Selezionare prima il tipo di originale per abilitare la scansione a una risoluzione adeguata (solo nella modalità di scansione e nella modalità di scansione su dispositivo di memoria USB).
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Testo/Foto Stampata
- Testo/Foto
- Testo
- Foto
- Foto Stampata
- Mappa

Non è possibile selezionare il tipo di originale, se l'opzione Impostazioni esposizione iniziale è impostata su [Auto].

###### Nitidezza

Questa impostazione consente di sottolineare il profilo dell'immagine e di mostrarla in modo chiaro per la scansione di un documento in modalità di invio immagini. Può essere impostata su uno qualunque dei 5 livelli.

###### Contrasto

Questa impostazione consente di regolare il contrasto dell'immagine per la scansione di un documento nella modalità di invio immagini. Può essere impostata su uno qualunque dei 5 livelli.

###### Invia la stessa immagine inviata tramite Fax/Internet Fax

Abilitare questa funzione per inviare la stessa immagine in modalità fax o Internet fax e contemporaneamente in un'altra modalità. Se la funzione è disabilitata, verrà inviata un'immagine specificata per ogni impostazione di scansione a ciascuna modalità: E-mail, FTP, Desktop e Cartella rete.

###### Immettere codice indir. successivo in broadcast

Questa impostazione consente di fare in modo che sia necessario toccare prima di immettere l'indirizzo successivo quando si esegue una trasmissione broadcast.
Quando questa impostazione è abilitata, non è possibile ignorare anche se l'indirizzo successivo viene immesso con un tasto a sfioramento, a meno che non si tocchi .
Se un utente cerca di inserire l'indirizzo successivo senza toccare , verrà emesso un doppio avviso acustico e l'inserimento sarà rifiutato.

###### Suono Scansione Completa

Consente di impostare il suono di scansione completata che verrà emesso quando viene eseguita la scansione di un originale.

###### Disabilita commutaz. ordine di visualizz.

Consente di disabilitare le modifiche dell'ordine di visualizzazione (ordine per numero di ricerca, crescente, decrescente).
Una volta impostata l'opzione, la sequenza di visualizzazione non verrà modificata. Quando questa impostazione viene abilitata, l'ordine di visualizzazione esistente resta invariato.

###### Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti

Questa funzione consente la memorizzazione dei fax e degli Internet Fax ricevuti senza doverli stampare. I fax possono essere stampati immettendo una password (impostazione predefinita in fabbrica: 0000).
Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .
È possibile modificare queste impostazioni quando nella memoria della macchina non sono presenti dati ricevuti. Sono esclusi i dati riservati o della casella di memoria relativa alla trasmissione broadcast.

###### Timbro Verifica Default (quando è installata l'unità timbro di verifica)

Abilitare questa funzione per apporre sempre il timbro di verifica sull'originale già digitalizzato mediante l'alimentatore automatico dei documenti.

###### Regolazione Dell'area Di Cancellazione

Consente di impostare la larghezza predefinita dell'area da cancellare per la funzione di cancellazione. Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 20 mm (1") in incrementi di 1 mm (1/8") per Ampiezza distanza lati e Ampiezza distanza centro.

###### Produzione a tempo specificato dei dati ricevuti

Questa impostazione consente di stampare i dati ricevuti a un orario specificato. Questa funzione è disponibile quando è abilitata l'opzione Impostazione verifica immagini ricevute.
*Questa impostazione è disattivata se "Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti" è impostato su o se [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazione anteprima] sono selezionati e [Impostazione verifica immagini ricevute] è impostato su .

## Scheda Impostazioni Pannello Operativo - "Abilita/disabilita impostazioni"

Questa scheda consente di configurare gli elementi correlati all'opzione Abilita/disabilita impostazioni per le impostazioni di invio dell'immagine.

### Impostaz. x disabil. registrazione

È possibile impedire singolarmente la registrazione di indirizzi dalla macchina, dalla modalità di impostazione (versione Web) e dal PC.

###### Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Contatti

###### Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web

Disabilita la memorizzazione della destinazione dalla modalità di impostazione (versione Web).
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Contatti

###### Disabilita registrazione del programma

Disabilita l'uso della rubrica per tutti i programmi.

###### Disabilita registraz. casella di memoria

Disabilita tutti i tipi di registrazione della casella di memoria.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Raccolta Memoria
- Confidenziale
- Trasmissione Broadcast (Voce Diretta)
- Trasmissione Broadcast (Rubrica)

###### Disab. registraz. destinazione con Ricerca globale indirizzi

Disabilita il controllo degli indirizzi dalla ricerca di indirizzi globale.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- Internet Fax
- FAX

###### Disabilitare registrazione tramite Network Scanner Tool

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte di Network Scanner Tool.
Utilizzare questa opzione per impedire la memorizzazione dei dati di un'altra macchina tramite il routing in entrata della rubrica.

###### Disabilita Inoltro attraverso la rete

Questa opzione impedisce il routing in entrata.

### Impostazioni x disabilitare trasmissione

Queste impostazioni consentono di disabilitare le operazioni di trasmissione indicate di seguito.

###### Disabilita [Rinvia]

Questa impostazione consente di impedire la trasmissione attivata dal tasto [Invia a indirizzi utilizzati di recente] nel pannello operativo.

###### Disabilita selezione dalla Rubrica

Disabilita la selezione delle destinazioni dalla rubrica.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella di rete
- Internet Fax (incl. SMTP diretto)
- FAX

###### Disabilita Immissione Diretta

Disabilita l'immissione diretta di indirizzi di destinazione e altri indirizzi.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- Cartella di rete
- Internet Fax (incl. SMTP diretto)
- FAX

###### Disabilita trasmissione PC-I-Fax

Proibisce la trasmissione PC-I-Fax.

###### Disabilita trasmissione PC-Fax

Impedisce la trasmissione PC-Fax.

## Impostazioni Pannello Operativo - Scheda "Imposta nome proprio e destinazione"

Questa scheda consente di memorizzare i dati del mittente per gli Internet fax e i fax.

### Registrazione dati mittente

Utilizzare questa opzione per memorizzare il nome del mittente per la funzione Fax e Internet Fax, il numero di fax del mittente e l'indirizzo del mittente per Internet Fax. Il nome del mittente memorizzato e il numero di fax o l'indirizzo Internet fax del mittente verranno stampati nella parte superiore del fax ricevuto.

###### Nome Mittente

Immettere un nome mittente predefinito (massimo 20 caratteri).

###### Numero fax mittente

Immettere il numero di fax del mittente, che non deve contenere più di 20 caratteri.
Per inserire una pausa tra le cifre del numero, toccare il tasto [-].
Per inserire uno spazio tra le cifre del numero, toccare il tasto [Spazio].

###### Proprio indirizzo I-Fax

Digitare un indirizzo mittente predefinito (massimo 56 caratteri).

### Selezione registrazione proprio nome

Consente di memorizzare i nomi dei mittenti utilizzati con "Selezione proprio nome" in "Altri". È possibile memorizzare fino a 18 nomi mittente.
Utilizzare questa opzione per registrare un nome del mittente diverso da quello delle informazioni sul mittente già registrate per le righe 1, 2 e 3.

###### Aggiungi Nuovo

Immettere il nome del mittente, che non deve contenere più di 20 caratteri.
Dopo avere immesso il nome del mittente, toccare il tasto [Memorizzare].
I numeri di registrazione sono compresi tra 01 e 18. Al nome del mittente viene automaticamente assegnato il numero più basso quando si inizia la registrazione. Il numero non può essere modificato.

###### Elenco di nomi mittente

Mostra un elenco di nomi di mittenti attualmente memorizzati.
Per eliminare un nome di mittente selezionato, impostare la casella di controllo a sinistra di "N." su e toccare il tasto [Elimina].

## Impostazioni di scansione - Scheda "Impostazioni di scansione"

Questa scheda consente di configurare le impostazioni relative alla funzione di invio delle immagini (Scansione, Internet-Fax e così via).
Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, vedere "IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE > FUNZIONI FAX".
Le seguenti impostazioni riguardano lo scanner.

### Imposta Mittente Default

Le informazioni memorizzate qui vengono utilizzate se non viene specificato [Rispondi a] nelle impostazioni di invio quando si esegue la scansione per e-mail.

###### Nome Mittente

Immettere un nome mittente predefinito (massimo 20 caratteri).

###### Indirizzo e-mail per risposte

Immettere un indirizzo di risposta predefinito (massimo 64 caratteri).
Se viene memorizzato solo il nome del mittente, quest'ultimo non verrà utilizzato nelle informazioni sul mittente.

### Impostazioni modalità colore predefinita

Selezionare una modalità colore predefinita sia per il colore che per il bianco e nero per indirizzo e-mail, cartella di rete, FTP e desktop. Specificare "Scanner comune" se non è specificato "E-mail".
Impostando la casella di controllo "Disabilita modifica imp. B/N nel modo Auto" su , quando la modalità colore viene impostata su Auto, le impostazioni per il bianco e nero vengono disabilitate dalla schermata iniziale.
Auto (Mono2, Scala di grigi*), Tutti i colori, Scala di grigi, Mono2
*Quando si scansiona un originale in bianco e nero con la modalità colore impostata su [Auto]

### Impostazione Formato File Iniziale

Specificare il formato di file iniziale per l'invio di un file in modalità E-mail, Cartella rete, FTP o Desktop. Specificare "Scanner comune" se non è specificato "E-mail".

###### Formato File

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compatto*2, 5, PDF compatto (Ultra Fine)*2, 5, PDF/A compatto*4, PDF/A compatto (Ultra Fine)*4, PDF criptato, PDF criptato/compatto*3, 5, PDF criptato/compatto (Ultra Fine)*3, 5, XPS
*1 Quando è selezionato [Bianco e nero], il formato è [TIFF].
*2 Quando è selezionato [Bianco e nero], il formato è [PDF].
*3 Quando è selezionato [Bianco e nero], il formato è [Crittog.PDF].
*4 Quando è selezionato [Bianco e nero], il formato è [PDF A].
*5 Se è installato il kit di espansione per la funzione di scanner

###### B/N

Modo Compressione: Nessuno, MH (G3), MMR (G4)

###### Colore/Scala di grigi

Rapporto di compressione: Basso, Medio, Alto.
Rilievo car. neri

###### Pagine per file specificate

Genera un file separato per ogni pagina digitalizzata quando vengono digitalizzate più pagine.
Quando si abilita questa impostazione, è possibile specificare il numero di pagine per file.
Quando è selezionata l'opzione "[JPEG]" per il tipo di file, non è possibile impostare [Pagine per file specificate].

### Modo compressione in broadcast

Questa funzione consente di impostare la modalità di compressione per il broadcast utilizzando le modalità Scansione per E-mail o Internet Fax. La modalità di compressione impostata qui è utilizzata per tutte le destinazioni, a prescindere dalle singole impostazioni delle modalità di compressione.

###### Bianco e nero

MH(G3), MMR(G4)

###### Colore/Scala di grigi

Basso, Medio, Alto
Rilievo car. neri

### Impostazione di un no. max. di dati di trasm.(E-Mail)

Per impedire la trasmissione di file eccessivamente grandi mediante la funzione Scansione per e-mail, è possibile impostare un limite per le dimensioni dei file compreso tra 1 MB e 10 MB, con incrementi di 1 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale supera il limite, i file di immagini vengono scartati.
Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].
Questa impostazione è connessa all'opzione "Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)" delle impostazioni della modalità Internet Fax.

### Dimensione max allegati dati (FTP/Desktop/Rete)

È possibile fissare un limite alle dimensioni dei file inviabili per mezzo della funzione Scansione su FTP, Scansione su desktop e Scansione su cartella di rete. I limiti selezionabili sono 50 MB, 150 MB e 300 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale supera il limite, i file di immagini vengono scartati.
Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].
Durante la trasmissione broadcast che include destinazioni sia e-mail sia Internet Fax il limite impostato in "Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)" ha la precedenza.

### Impostazione Bcc

###### Abilita Bcc

Abilitare questa impostazione se si desidera utilizzare l'inoltro di copie per conoscenza cieche. Visualizza il tasto [Bcc] nella schermata della rubrica per l'invio dell'immagine.

###### Visualizza Indirizzi Bcc nella Pagina Stato Lavori

Visualizza gli indirizzi Bcc nella schermata di stato dei lavori e la scheda relativa all'elenco degli indirizzi.

### Disabilita Funzione di scansione

Specificare questa opzione per disabilitare la modalità remota di Scansione PC.

## Impostazioni di scansione - Scheda "Indirizzo standard"

È possibile memorizzare un indirizzo predefinito che consente di eseguire la trasmissione semplicemente premendo il tasto [Start] senza specificare un indirizzo. Impostare [Impostazione Indirizzo predefinito] su [Abilita] per specificare l'indirizzo predefinito.

- Se viene impostata la destinazione predefinita, la schermata iniziale cambia in modalità di scansione.
- È possibile impostare un solo indirizzo predefinito per Scansione per e-mail, Scansione su FTP, Scansione su desktop e Scansione su Cartella di rete.

### Aggiunta Sel.

Selezionare un indirizzo da utilizzare per impostazione predefinita.

###### Applica indir. e-mail utente per login.

L'indirizzo e-mail dell'utente che effettua l'accesso viene impostato come predefinito.
Selezionare gli elementi seguenti in base alle proprie necessità.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Applica anche alla Schermata Fax/I-Fax | Se non si desidera applicare l'indirizzo e-mail dell'utente login come destinazione predefinita, nella schermata Fax/I-Fax toccare la casella di controllo [Applica anche alla Schermata Fax/I-Fax] per impostarla su .
Consenti Cancella | È possibile cancellare l'indirizzo e-mail dell'utente login inserito automaticamente. A tale scopo, toccare il tasto [Cancella] sul pannello operativo.

###### Seleziona da rubrica

- Per visualizzare la rubrica desiderata, restringere la ricerca per ordine alfabetico o categoria con l'elenco [Indice]. È possibile selezionare il numero di indirizzi da visualizzare contemporaneamente con [Visualizza voci].
- Quando si seleziona il nome indirizzo desiderato e si tocca il tasto [Memorizzare], è possibile impostare l'indirizzo selezionato come predefinito.

## Impostazioni Internet Fax - Scheda "Impostazioni di default"

Questa scheda consente di configurare le impostazioni predefinite per Internet fax.

- Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, vedere "IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE > FUNZIONI FAX".
- Queste impostazioni possono essere configurate quando è installato il kit di espansione per Internet Fax.

###### Attivazione automatica stampa

Quando il pulsante [Accensione] è sulla posizione "Off" (ma l'interruttore dell'alimentazione principale è sulla posizione "") e viene ricevuto un Internet Fax, questa funzione attiva la macchina e stampa il fax.
Quando questa funzione è disabilitata, gli Internet fax ricevuti non vengono stampati fino a quando il pulsante [Accensione] non viene posizionato su "On".

###### Impost. compressione

Questa impostazione consente di definire la modalità di compressione predefinita per la trasmissione Internet Fax.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- MH (G3)
- MMR (G4)

###### Impostazione Volume altop.

Questa funzione consente di regolare il volume dei segnali di ricezione fax e di errori di comunicazione udibili attraverso gli altoparlanti.
Un segnale di ricezione fax viene emesso dopo che la macchina ha controllato il server di posta e ha recuperato i fax ricevuti. Un segnale di errore di comunicazione viene emesso quando si riceve un rapporto di mancata consegna da parte della macchina Internet Fax di destinazione.

###### Stampa originale su rapporto transazione

Quando viene stampato un rapporto di transazione, questa funzione è utilizzata per stampare sul rapporto di transazione parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Selezionare una delle impostazioni seguenti.

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

Questa impostazione non sarà effettiva se la successiva opzione "Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni" è impostata su "Nessun Report Stampato".

###### Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni

Consente di scegliere se un report di transazione verrà stampato o meno, e, nel caso in cui venga stampato, di scegliere le condizioni di stampa. Selezionare un'impostazione per ognuna delle seguenti operazioni:

Elemento | Descrizione
--- | ---
Invio Singoli | Stampa Intero Report Stampa Solo Report Errori Nessun Report Stampato
Broadcast | Stampa Intero Report Stampa Solo Report Errori Nessun Report Stampato
Ricezione | Stampa Intero Report Stampa Solo Report Errori Nessun Report Stampato

Quando viene stampato un rapporto di transazione, questa funzione è utilizzata per stampare sul rapporto di transazione parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa originale su rapporto transazione".

###### Impostazione Selezione Stampa Report Attività

Consente di stampare il Rapporto Attività Invio Immagine memorizzato regolarmente nella memoria della macchina.
È possibile configurare il Rapporto Attività Invio Immagine in modo che venga stampato ogni volta che vengono raggiunte 200 transazioni oppure a un'ora prestabilita (solo una volta al giorno). (Le impostazioni possono essere abilitate simultaneamente.)

- Se si seleziona solo l'impostazione [Stampa ogni giorno all'ora indicata] e il numero di transazioni registrate supera le 200 prima dell'ora indicata, ogni nuova transazione cancellerà la transazione più vecchia (che non verrà stampata).
- Se necessario, è possibile stampare il Rapporto Di Transazione manualmente.
  Vedere "STAMPA ELENCO (AMMINISTRATORE)" in modalità di impostazione.

###### Impostazioni Selezione Di Stampa Del Testo

In Internet Fax i file di immagine allegati alle e-mail vengono stampati normalmente. Questa impostazione può essere abilitata per fare in modo che venga stampato anche il testo del messaggio e-mail (oggetto e messaggio).
Inoltre, questa impostazione si applica anche alla stampa del testo dei messaggi e-mail sprovvisti di allegati.
È possibile stampare fino a 5 pagine di testo.

## Impostazioni Internet-Fax - Scheda "Impostazioni di invio"

Questa scheda consente di configurare le impostazioni di invio per Internet fax.

- Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, vedere "IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE > FUNZIONI FAX".
- Queste impostazioni possono essere configurate quando è installato il kit di espansione per Internet Fax.

###### Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off

Questa impostazione consente di richiedere un report di ricezione per l'invio di un Internet fax.

###### Impostazione Timeout Richiesta Di Report Di Ricezione I-Fax

L'intervallo temporale durante il quale la macchina attenderà un report di ricezione dalla macchina di destinazione può essere impostato su un valore compreso fra 1 ora e 240 ore, con incrementi di 1 minuto.
Questa impostazione viene applicata solo se è abilitata l'opzione "Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off".

###### Numero di rinvii dall'errore di ricezione

Il numero di tentativi di rinvio che è possibile effettuare quando si riceve un messaggio di errore da un destinatario di I-Fax può essere impostato su qualunque numero compreso tra 0 e 15.
Questa impostazione viene applicata solo se è abilitata l'opzione "Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off".

###### Impostazione di un no. max di dati di trasm.

Per impedire la trasmissione di file eccessivamente grandi mediante la funzione Internet Fax, è possibile impostare un limite per le dimensioni dei file compreso tra 1 MB e 10 MB, con incrementi di 1 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale supera il limite, i file di immagini vengono scartati.
Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].
Questa impostazione è collegata all'opzione "Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)" in Impostazioni di scansione.

###### Impostazione Invio Rotazione

Quando si trasmette un'immagine in uno dei seguenti formati, questa funzione ruota l'immagine in senso antiorario di 90 gradi. (L'impostazione può essere configurata separatamente per ciascun formato.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
I formati di immagine A4R e 8-1/2" × 11"R non vengono ruotati.

###### Stampa numero pagina in destinatario

Quando l'immagine trasmessa è stampata dalla macchina ricevente, è possibile inserire il numero di pagina nella parte superiore di ogni pagina stampata.

###### Richiama in caso di linea occupata

(Questa impostazione è valida solo per la trasmissione SMTP diretto.)
Questa funzione consente di impostare il numero di tentativi di richiamata e l'intervallo fra ogni tentativo quando risulta impossibile effettuare una trasmissione perché la linea è occupata o per altri motivi.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Numero di tentativi di richiamata se la linea è occupata | Questa impostazione consente di specificare se effettuare tentativi di richiamata in caso di linea occupata. Quando si effettua la richiamata, è possibile impostare il numero di tentativi. È possibile selezionare un numero compreso tra 0 e 15.
Intervallo di attesa tra i tentativi di richiamata (min.) se la linea è occupata | È possibile impostare l'intervallo tra i tentativi di richiamata. È possibile selezionare un numero di minuti compreso tra 1 e 15

###### Richiama in caso di errore di comunicazione

(Questa impostazione è valida solo per la trasmissione SMTP diretto.)
Determina il numero di tentativi di richiamata automatica se una trasmissione fax non viene completata a causa di un errore di comunicazione.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Numero di tentativi di richiamata in caso di errore | Questa impostazione consente di specificare se effettuare tentativi di richiamata in caso di linea occupata e se effettuare una richiamata se un tentativo di richiamata causa un errore di comunicazione. Quando si effettua la richiamata, è possibile impostare il numero di tentativi. È possibile selezionare un numero compreso tra 0 e 15.
Intervallo di attesa tra i tentativi di richiamata (min.) in caso di errore | È possibile impostare l'intervallo tra i tentativi di richiamata. È possibile selezionare un numero di minuti compreso tra 1 e 15.

## Impostazioni Internet-Fax - Scheda "Impostazioni di ricezione"

Questa scheda consente di configurare le impostazioni di ricezione per Internet fax.

- Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, vedere "IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE > FUNZIONI FAX".
- Queste impostazioni possono essere configurate quando è installato il kit di espansione per Internet Fax.

###### Impostazione riduzione ricezione automatica

Quando si riceve un fax che include informazioni stampate quali il nome e l'indirizzo del mittente, l'immagine ricevuta risulta leggermente più grande del formato standard. Questa impostazione viene utilizzata per ridurre automaticamente l'immagine in modo che si adatti al formato standard.
I formati standard sono A4 e B5 (8-1/2 × 11" and 8-1/2" × 5-1/2").
Se l'impostazione Riduzione Ricezione Automatica è disabilitata, i bordi dell'immagine al di fuori del formato standard potrebbero risultare tagliati.
Tuttavia, l'immagine sarà più chiara perché verrà stampata nello stesso formato dell'originale.

###### Impostazione Ricezione Fronte Retro

Questa impostazione viene usata per stampare i fax ricevuti su entrambi i lati del foglio.
Quando questa impostazione è abilitata e si riceve un fax di 2 o più pagine (le pagine devono essere di identico formato), queste vengono stampate su entrambe le facciate del foglio.

###### Impostazione indirizzo per l'inoltro di dati

Quando la macchina non è in grado di stampare un fax ricevuto, questo può essere inoltrato a un'altra macchina. Questa impostazione è utilizzata per configurare l'indirizzo dell'altra macchina.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Inoltro a | Immettere l'indirizzo di inoltro (massimo 64 caratteri).
SMTP diretto | Selezionare questa opzione per abilitare l'inoltro quando si utilizza SMTP diretto.
Aggiungi anche nome host o indirizzo IP | Selezionare questa opzione per immettere separatamente un nome host o un indirizzo IP.
Nome host o indirizzo IP | Utilizzare questa impostazione se è abilitata l'opzione "Aggiungi anche nome host o indirizzo IP". Immettere il nome host o l'indirizzo IP (massimo 64 caratteri).

Non è possibile memorizzare indirizzi di inoltro multiplo.

###### Stampa RX ridotta form.lettera

Questo programma non è disponibile in Canada e nelle Filippine. Quando si riceve un fax in formato Lettera (8-1/2" x 11"), questa funzione riduce il fax al formato A4.
Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax in formato A4 vengono ridotti.

###### Stampa data e ora di ricezione

Abilitare questa impostazione per stampare la data e l'ora di ricezione.
Selezionare [Nell'immagine ricevuta] oppure [Fuori da immagine ricevuta] per la posizione in cui stampare la data e l'ora.
Quando è selezionata l'opzione [Nell'immagine ricevuta], la data e l'ora di ricezione vengono stampate sull'immagine ricevuta.
Quando è selezionata l'opzione [Fuori da immagine ricevuta], l'immagine ricevuta viene ridotta e la data e l'ora di ricezione vengono stampate nell'area bianca che ne risulta.
Non è possibile selezionare [Fuori da immagine ricevuta] per l'impostazione di stampa della data e dell'ora di ricezione se non è abilitata l'opzione "Impostazione riduzione ricezione automatica".

###### A3 ricezione ridotta

Questo programma può essere attivato solo in Canada e Filippine.
Quando si riceve un fax in formato A3, questa funzione riduce il fax al formato registro (11" × 17").
Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax in formato registro (11" × 17") vengono ridotti.

###### Impostazione timeout di comunicazione POP3

Il tempo di attesa della macchina prima che interrompa la ricezione quando non riceve una risposta dal server di posta (server POP 3) può essere impostato su un numero di secondi compreso tra 30 e 300, con incrementi di 30 secondi.

###### Impostazione Intervallo Di Controllo Ricezione

Questa funzione consente di specificare la frequenza con cui la macchina controlla automaticamente il server di posta (server POP 3) per verificare la ricezione di fax Internet. Tale frequenza può essere impostata su un tempo compreso tra 0 minuti e 8 ore, con incrementi di un minuto.
Se viene specificato il valore 0 ore e 0 minuti, la macchina non controlla automaticamente il server di posta per verificare la ricezione di fax Internet.
Inoltre, la macchina controlla il server di posta (server POP3) per verificare la ricezione di fax Internet quando è accesa. (Tranne quando si specifica il valore 0 ore e 0 minuti.)

###### Impostazioni Fax di output

Questa opzione consente di impostare il vassoio di uscita per i fax Internet ricevuti.
Gli elementi visualizzati saranno diversi in base alla configurazione della macchina.

### Impostazione nomi di dominio & mail consentiti/rifiutati

Consente o rifiuta la ricezione da indirizzi o domini specificati.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Rifiuta Ricezione | La ricezione da un indirizzo o dominio memorizzato non è consentita.
Consenti Ricezione | La ricezione da un indirizzo o dominio memorizzato è consentita.
Tutto Non Valido | È consentita la ricezione da qualsiasi indirizzo e dominio, indipendentemente che sia memorizzato o non memorizzato.
Aggiungi Nuovo | Aggiunge un nuovo indirizzo o dominio (massimo 50) dal quale rifiutare o consentire la ricezione. Immettere l'indirizzo o il dominio (massimo 64 caratteri) e toccare il tasto [Memorizzare]. Se il primo carattere della voce immessa è diverso da "@", la voce viene identificata come indirizzo. Se il primo carattere è una "@", la voce viene identificata come un dominio (xxx@xx.xxx.com viene identificato come indirizzo e @xx.xxx.com come dominio). La memorizzazione di un indirizzo consente di specificare solo quell'indirizzo. La memorizzazione di un dominio consente di specificare tutti gli indirizzi appartenenti a quel dominio.
Indirizzo registrato o elenco di domini | Visualizza un elenco degli indirizzi e dei domini memorizzati. È possibile eliminare dall'elenco un indirizzo o un dominio selezionato.

Quando non sono memorizzati indirizzi o domini indesiderati, è possibile selezionare solo il tasto [Aggiungi Nuovo].
Torna all'inizio