# TRASMISSIONE CONFIDENZIALE F-CODE

## Panoramica

È possibile consegnare un fax a un determinato utente inviandolo alla casella di memoria F-code confidenziale registrata sulla macchina ricevente (la propria macchina o l'altra).
Ciò è utile per inviare documenti confidenziali e per la condivisione di fax tra vari reparti.
Un documento pervenuto mediante ricezione confidenziale F-code può essere stampato solo se il destinatario immette il codice di accesso di stampa.

- CONTROLLO DI FAX RICEVUTI CON RICEZIONE CONFIDENZIALE F-CODE

Controllare in anticipo l'F-code (costituito dall'indirizzo secondario e dal codice di accesso) della casella di memoria F-Code della propria macchina e dell'altra.

###### Per creare caselle di memoria F-code:

In modalità di impostazione, selezionare [Impostazioni di sistema] → [Casella Memoria F-Code].
Torna all'inizio