# USO DI DIRECT SMTP

## Panoramica

La macchina supporta Direct SMTP che consente di inviare direttamente Internet fax all'interno di un'azienda senza utilizzare un server di posta. Per la procedura di memorizzazione dell'indirizzo Direct SMTP nella rubrica, vedere gli argomenti seguenti:

- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI
- MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI

Se la destinazione è occupata o si verifica un errore di comunicazione, la macchina attenderà qualche minuto e poi rieseguirà l'invio automaticamente.

### Se la destinazione è occupata:

Se la destinazione è occupata, la macchina attenderà qualche minuto e poi rieseguirà l'invio automaticamente.

###### Per annullare la trasmissione:

Eseguire questa operazione dalla schermata di stato dei lavori.

- ANNULLAMENTO DEI LAVORI IN FASE DI COMUNICAZIONE O RISERVATI

###### Per impostare intervalli ai quali reinviare il fax e il numero di tentativi di invio:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine]→ [Impostazioni Internet-Fax] →[Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di linea occupata].

### Quando si verifica un errore di comunicazione:

Se si verifica un errore di comunicazione o l'altro apparecchio fax non risponde alla chiamata entro un periodo di tempo preimpostato, la trasmissione verrà ritentata automaticamente dopo un determinato intervallo.

###### Per annullare la trasmissione:

Eseguire questa operazione dalla schermata di stato dei lavori.

- ANNULLAMENTO DEI LAVORI IN FASE DI COMUNICAZIONE O RISERVATI

###### Per impostare intervalli ai quali reinviare il fax e il numero di tentativi di invio:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine]→ [Impostazioni Internet-Fax] →[Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di errore di comunicazione].
Torna all'inizio