# FINITORE (PINZATURA DA 50 FOGLI)

## Panoramica

Include la funzione offset, che restituisce fogli ordinati suddivisi in gruppi distinti, e la funzione di fascicolazione con pinzatura, che pinza ogni gruppo di fogli stampati.
L'installazione di un modulo di foratura opzionale consente di perforare i fogli stampati.

### Nomi delle funzioni

Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Compilatore per pinzatrice
Impila temporaneamente i fogli da pinzare.
×
Vassoio uscita
Vassoio a cui vengono inviate le stampe in offset e con punti metallici.
Il vassoio è scorrevole. È possibile estenderlo per stampare su carta di grande fornato (formati A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Coperchio superiore
Aprire questo coperchio per rimuovere la carta inceppata.
×
Copertina anteriore
Aprire questo coperchio per sostituire la cartuccia pinzatrice o rimuovere dei punti incastrati.

- Non collocare oggetti pesanti sul finitore (pinzatura da 50 fogli) né spingerlo verso il basso.
- Prestare attenzione quando si attiva l'alimentazione e durante la stampa poiché il vassoio può spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- Non è possibile installare un finitore (pinzatura da 50 fogli) insieme a un finitore a sella.

### Materiali di consumo

Per il finitore (pinzatura da 50 fogli) è necessaria la cartuccia pinzatrice seguente:
Cartuccia pinzatrice (circa 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce) AR-SC2

### Sostituzione della cartuccia

Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.

1. #### Aprire il coperchio frontale.

2. #### Comprimere le parti verdi del contenitore dei punti metallici, quindi sollevare ed estrarre il contenitore.

3. #### Rimuovere la cartuccia vuota.

   Premere il pulsante di blocco per rilasciare il coperchio del contenitore dei punti metallici, quindi rimuovere la cartuccia pinzatrice.

   Se restano dei punti, non è possibile rimuovere la cartuccia pinzatrice.

4. #### Inserire una nuova cartuccia nel contenitore dei punti metallici.

   Spingere a fondo la cartuccia di punti metallici, finché non scatta in posizione.

   Non rimuovere il sigillo dalla cartuccia prima di inserirla nel contenitore.

5. #### Tirare verso l'esterno il sigillo che trattiene i punti, per rimuoverlo.

6. #### Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici.

   Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.

7. #### Chiudere il coperchio frontale.

   Effettuare una copia di prova con la funzione di fascicolazione con pinzatura, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.

Torna all'inizio