# TRASMISSIONE BROADCAST CON F-CODE

## Panoramica

I documenti ricevuti mediante trasmissione broadcast F-code vengono memorizzati nella casella di memoria F-code (Trasmissione Broadcast) della macchina.
Il documento ricevuto viene inoltrato a varie destinazioni, se registrate nella macchina e tale inoltro avviene in modo automatico.

- Innanzitutto comunicare all'operatore dell'altra macchina l'indirizzo secondario e il codice di accesso della casella di memoria F-code (trasmissione broadcast) e i numeri di destinazione.
- Registrare i numeri di destinazione durante la creazione della casella di memoria F-code (trasmissione broadcast) nella macchina.
  - CREAZIONE DI CASELLE DI MEMORIA NELLA MACCHINA PER LA COMUNICAZIONE F-CODE
- La trasmissione è possibile anche se nella destinazione non è previsto il supporto per F-code.
- L'altra macchina (stazione host ripetitrice) sostiene solo il costo della comunicazione con la macchina dell'utente (stazione ripetitrice). I costi di comunicazione relativi alla trasmissione dei documenti a tutte le destinazioni vengono addebitati alla stazione ripetitrice.

Quando i fax inoltrati con questa funzione vengono stampati alla destinazione di inoltro, non è possibile stampare la data e l'ora di ricezione sui fax. (Opzione "Stampa data e ora di ricezione" disabilitata.)
Torna all'inizio