# FUNZIONE DELLO SCANNER DI RETE

## Panoramica

Lo scanner di rete consente di creare un file di immagine dai dati originali sottoposti a scansione dalla macchina e di inviare il tale tramite la rete a un PC, un server FTP o ad altre destinazioni. Se necessario, la scansione dell'originale viene eseguita tramite un'applicazione compatibile con TWAIN nel proprio PC.
La funzione di scanner di rete fornisce le modalità di scansione descritte di seguito.

### Modalità scanner

La funzionalità scanner della macchina invia un originale sottoposto a scansione, come illustrato di seguito, in base alle specifiche della destinazione.

###### Scansione per e-mail

Un file digitalizzato viene allegato a un messaggio e-mail e inviato.

###### Scansione su FTP

Il file digitalizzato viene inviato a una cartella specifica di un server FTP.
Dopo l'invio del file, è inoltre possibile inviare un messaggio e-mail a un indirizzo di posta elettronica archiviato in precedenza per comunicare al destinatario la collocazione del file.

###### Scansione su desktop

Il file digitalizzato viene inviato a una cartella specifica del computer.
Per utilizzare la funzione Scansione su desktop, è necessario installare il software dal CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" fornito insieme alla macchina. Per i requisiti di sistema del software, consultare il manuale (formato PDF) o il file Readme disponibili sul CD-ROM. Per le procedure di installazione del software, consultare la guida all'installazione di Sharpdesk.

###### Scansione su Cartella di rete

Il file digitalizzato viene inviato a una cartella di rete in un computer Windows nella stessa rete della macchina.
È possibile inviare un'e-mail per comunicare la posizione di archiviazione del file digitalizzato.
Per la procedura specifica, vedere "INVIO DI UN'IMMAGINE IN MODALITÀ DI SCANSIONE".

### Modalità Internet Fax

Il file digitalizzato viene inviato come Internet Fax. Se necessario, è possibile ricevere Internet fax.
La macchina supporta Direct SMTP che consente di inviare direttamente Internet fax all'interno di un'azienda senza utilizzare un server di posta.

- Per poter utilizzare la funzione Internet fax, è necessario aver installato il kit di espansione per Internet fax.
- Per la procedura specifica, vedere "INVIO DI UN FAX IN MODALITÀ INTERNET FAX".

### Modalità di inserimento dati

In modalità di inserimento dati le informazioni immesse per mezzo del pannello a sfioramento o generate automaticamente dalla macchina vengono inviate a una directory di un server FTP o a un'applicazione di un computer sotto forma di file di metadati in formato XML.

- I metadati sono dati che indicano informazioni su un file, le relative modalità di elaborazione e le relazioni con altri oggetti. Per utilizzare la funzione di invio dei metadati è necessario aver installato il modulo di integrazione dell'applicazione.
- Il modulo di integrazione dell'applicazione può essere utilizzato in combinazione con la funzione di scanner di rete per aggiungere un file di metadati a un'immagine digitalizzata.
- Per la procedura specifica, vedere "TRASMISSIONE DEI METADATI".

Torna all'inizio