# CREAZIONE DI CASELLE DI MEMORIA NELLA MACCHINA PER LA COMUNICAZIONE F-CODE

## Panoramica

Prima di avviare la comunicazione F-code, è necessario creare caselle di memoria speciali in modalità di impostazione.
Impostare il nome della casella e il codice F-code (indirizzo secondario e codice di accesso) in ogni casella di memoria e quindi memorizzarli.
Una volta creata la casella di memoria, è necessario comunicare all'interlocutore l'indirizzo secondario e il codice d'accesso della casella di memoria per la comunicazione F-code.

###### Per creare caselle di memoria F-code:

In modalità di impostazione, selezionare [Impostazioni di sistema] → [Casella Memoria F-Code].

###### Le seguenti funzioni richiedono la presenza di caselle di memoria nella macchina.

Per usare le seguenti funzioni di comunicazione F-code è necessaria la creazione di caselle di memoria F-code nella propria macchina.

- Ricezione Confidenziale F-code
- Raccolta Memoria F-code
- Ripetizione della trasmissione broadcast F-code

###### Le seguenti funzioni richiedono la presenza di caselle di memoria nella macchina ricevente.

Per usare le seguenti funzioni della comunicazione F-code, è necessario che nell'altra macchina siano presenti caselle di memoria.

- Trasmissione confidenziale F-code
- Ricezione raccolta F-code
- Ripetizione della richiesta di trasmissione F-code

Torna all'inizio