# INVIO DI DATI DURANTE LA COPIA

## Panoramica

Questa funzione consente di inviare un fax mentre si stampa una copia, di inviare una e-mail con un'immagine allegata o di salvare dati in una cartella di rete.

- La destinazione deve essere prima memorizzata nella rubrica.
- - MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA
  - MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE
  - MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI
- La trasmissione di fax e di immagini inizia dopo la copia e utilizza le stesse impostazioni della copia. Alcune funzioni potrebbero tuttavia non fornire gli stessi risultati della copia.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Invia come stampa ] sul pannello operativo.

2. #### Selezionare un destinatario dalla rubrica

   - SELEZIONE DI UN CONTATTO
   Dopo aver selezionato il destinatario, toccare il tasto [Immetti indirizzo].

   La destinazione deve essere prima memorizzata nella rubrica.
   - MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA
   - MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE
   - MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI

3. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZONE

4. #### Impostare come necessario le singole opzioni per la copia.

   Queste impostazioni di copia vengono utilizzate per la trasmissione dei fax. Tuttavia, a seconda della funzione, alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili.
   È possibile visualizzare in anteprima l'originale digitalizzato toccando il tasto [Anteprima].

5. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

   Al termine della copia viene avviata la trasmissione.
   Dopo la copia, non è possibile visualizzare in anteprima le impostazioni prima della trasmissione.

Torna all'inizio