# TRASMISSIONI CON USO DELL'ALTOPARLANTE

## Panoramica

Quando si utilizza l'altoparlante per la trasmissione, il fax viene inviato dopo aver composto il numero e stabilito la connessione.
Viene trasmessa una pagina per volta.

- Se risponde una persona, sarà possibile udirne la voce ma non sarà possibile parlarle.
- Quando si utilizza l'altoparlante, la trasmissione ha luogo senza che l'originale venga acquisito in memoria.
- Non è possibile usare una destinazione F-code (contenente indirizzo secondario e codice di accesso).
- Non è possibile utilizzare un tasto a sfioramento con destinazioni multiple o con una destinazione non-fax.
- In modalità altoparlante non è possibile utilizzare il tasto [Anteprima].

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Toccare il tasto [Altoparlante]

   Quando viene stabilita la connessione, si sentirà il suono di linea emesso dall'altoparlante della macchina.

   Toccando è possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento o per regolare il volume dell'altoparlante.

   ###### Per annullare la trasmissione mediante l'altoparlante:

   Toccare nuovamente il tasto [Altoparlante].

3. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

4. #### Quando viene stabilita la connessione, toccare il tasto [Start]

   ###### Per annullare la trasmissione:

   Toccare il tasto [Invio annullato].

Torna all'inizio