# QUANDO LA LINEA È OCCUPATA

## Panoramica

Se la linea è occupata durante la trasmissione del fax, la trasmissione viene ritentata automaticamente dopo un intervallo impostato. Questa funzione è attiva solo nella modalità di trasmissione dalla memoria. (Richiama in caso di linea occupata)
In modalità di trasmissione diretta, la trasmissione non verrà ritentata automaticamente.

###### Per annullare la trasmissione:

Eseguire questa operazione dalla schermata di stato dei lavori.

- ANNULLAMENTO DEI FAX IN FASE DI INVIO E DEI FAX RISERVATI

###### Per impostare il numero di tentativi di chiamata e l'intervallo tra i tentativi quando non è possibile stabilire la connessione a causa della linea occupata o per altri motivi:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine]→ [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di linea occupata].
Torna all'inizio