# COMPOSIZIONE DEI NUMERI PER LA COMUNICAZIONE F-CODE

## Panoramica

Quando si utilizza la comunicazione F-code, comporre il numero di fax dell'altra macchina e l'F-code (ovvero indirizzo secondario e codice di accesso). Innanzitutto verificare l'F-code (indirizzo secondario e codice di accesso) impostato nella casella di memoria dell'altra macchina. Per ragioni di comodità è inoltre opportuno registrare l'F-code (indirizzo secondario e codice di accesso) tra i numeri di composizione con tasti a sfioramento singoli e di gruppo.

###### Funzioni di composizione di questa macchina

Quando si usano le funzione di comunicazione F-code seguenti, comporre il numero dell'altra macchina.

- Trasmissione confidenziale F-code
- Ricezione raccolta F-code
- Ripetizione della richiesta di trasmissione F-code

###### Funzioni di composizione dell'altra macchina

Quando il numero della macchina viene composto dall'altra macchina, vengono usate le funzioni di comunicazione F-code seguenti.

- Ricezione Confidenziale F-code
- Raccolta Memoria F-code
- Trasmissione broadcast F-code

Se nella macchina di destinazione non è stato impostato alcun codice di accesso, è possibile comporre il numero senza codice di accesso.
Non è possibile usare la comunicazione F-code (indirizzo secondario e codice di accesso) durante la composizione da altoparlante.

###### Per registrare o modificare il numero di composizione con tasto a sfioramento singolo o di gruppo:

In modalità di impostazione selezionare [Rubrica].
Torna all'inizio