# RICEZIONE MANUALE

## Panoramica

È possibile ricevere un fax manualmente utilizzando il pannello a sfioramento.

- Quando si risponde al telefono toccando il tasto [Altoparlante], sarà possibile sentire la voce del chiamante ma non sarà possibile parlare.
- È possibile ricevere un fax dopo avere risposto a una chiamata su un telefono interno. Per ricevere un fax è anche possibile usare la funzionalità di ricezione remota.
  - RICEZIONE DI UN FAX DOPO LA RISPOSTA A UNA CHIAMATA SUL TELEFONO INTERNO

###### Per spostarsi tra la modalità di ricezione automatica e di ricezione manuale:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Ricezione/Invio Dati Fax] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni Di Ricezione].

### Capacità di memoria fax residua

Se i dati fax ricevuti non vengono stampati, la memoria fax si esaurirà e sarà possibile che alcuni fax non vengano ricevuti. È consigliabile stampare i dati ricevuti il più presto possibile, senza lasciarli nella memoria fax.
È possibile visualizzare la rimanente capacità di memoria fax nella schermata iniziale della modalità fax.
Quando la memoria fax disponibile sta per esaurirsi, viene visualizzato un messaggio di avviso.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altoparlante] quando il telefono squilla

   Vengono visualizzati il tasto [Ricezione] e .

2. #### Toccare il tasto [Ricezione] per ricevere un fax

   Toccare per visualizzare il dispositivo di scorrimento e . Regolare il volume se necessario.

Torna all'inizio