# RICEZIONE/INVIO DATI FAX

## Ricevi/Inoltra Dati Fax

Impostare la ricezione e l'invio di fax.

### Impostazioni Internet-Fax

Queste impostazioni possono essere configurate quando è installato il kit di espansione per Internet Fax.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione
--- | ---
Avvio Ricezione | Toccare questo tasto per connettersi immediatamente al proprio server di posta (server POP3) e controllare gli Internet fax ricevuti. Gli Internet fax ricevuti vengono recuperati e stampati.
Tasto di Ric. Manuale nella Schermata Iniz. | Visualizza il tasto [Ricezione manuale I-Fax] nella schermata di base della modalità Internet fax.
Inoltro dati ricevuti | Quando la macchina non può più stampare perché la carta o il toner sono esauriti, i fax ricevuti possono essere inoltrati a un altro Internet-Fax.

- Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, vedere "RICEZIONE/INOLTRO DATI FAX - FUNZIONI FAX".
- L'opzione "Avvio Ricezione" può essere abilitata solo se sono configurate le impostazioni del server POP3. Vedere "Impostazioni Internet-Fax" nella modalità di impostazione.
- Per registrare un indirizzo di inoltro, vedere "Impostazione indirizzo per l'inoltro di dati" in modalità di impostazione.
- Se l'inoltro non è riuscito perché la trasmissione è stata annullata o si è verificato un errore di comunicazione, i fax da inoltrare ritorneranno alla coda di stampa della macchina.
- Se si è riusciti a stampare le pagine iniziali di un fax, saranno inoltrate solo le pagine non stampate.
- Se in modalità di impostazione (amministratore) si seleziona [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] e se [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti] viene abilitato, viene richiesto di immettere una password. Inserire la password corretta utilizzando i tasti numerici.

L'inoltro non è possibile se non sono stati ricevuti fax o se il numero di fax per l'inoltro non è programmato.

###### Per annullare l'inoltro

Toccare il display dello stato dei lavori e annullare l'inoltro dei fax come avviene per i lavori di trasmissione.
Torna all'inizio