# COMUNICAZIONE F-CODE

## Panoramica

Questa funzione consente alla macchina di comunicare con altre macchine che supportano F-code.
Consente lo scambio di documenti confidenziali (comunicazione confidenziale), la ricezione su richiesta (polling) e trasmissione su richiesta (memoria di polling) di informazioni e la distribuzione di informazioni a destinazioni multiple (trasmissione broadcast relay) con altre macchine che supportino le comunicazioni F-code. Viene specificato un codice F-code* per ciascuna comunicazione, il che permette un livello di sicurezza ancora più elevato.

- Un codice F-code si compone di indirizzo secondario e codice di accesso, e non può superare le 20 cifre.
- ITU-T è un'organizzazione delle Nazioni Unite che stabilisce gli standard per le comunicazioni. È il settore dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (International Telecommunication Union, ITU) che coordina le reti e i servizi di telecomunicazione globali.

* Le comunicazioni F-code sono una funzione basata sullo standard G3 di ITU-T.

### Funzionamento dei codici F-code

Un fax trasmesso con un F-code viene ricevuto nella casella di memoria della comunicazione F-code nella macchina di destinazione, specificata dal codice F-code (indirizzo secondario e password). Se il codice F-code non corrisponde tra mittente e ricevente, non viene ricevuto alcun fax.
I prodotti di altri produttori possono usare termini diversi per "indirizzo secondario" e "password". Se è necessario contattare l'operatore di un'altra macchina a proposito di indirizzi secondari e codici di accesso, fare riferimento ai termini della tabella seguente utilizzati ufficialmente da ITU-T.

La macchina | ITU-T
--- | ---
| Casella di memoria polling F-code | Casella confidenziale F-code | Trasmissione broadcast relay F-code
Indir. Sec. | SEP | SUB | SUB
Codice Accesso | PWD | SID | SID

Torna all'inizio