# RICEZIONE AUTOMATICA

## Panoramica

La funzione Internet Fax si collega periodicamente al server di posta (POP3) per verificare l'eventuale ricezione di Internet fax. Una volta ricevuti, i fax vengono automaticamente recuperati e stampati.
Per impostazione predefinita, questa funzione verifica la ricezione una volta ogni cinque minuti.

- Alla fine della ricezione viene emesso un segnale acustico.
- Se la ricezione di fax avviene di notte, lasciare l'interruttore dell'alimentazione principale della macchina in posizione "".
- Se la carta è esaurita oppure non corrisponde al formato del fax ricevuto, verrà visualizzato un messaggio apposito sul pannello a sfioramento. Seguire le istruzioni visualizzate per inserire carta con formato adatto.
- È possibile stampare i dati dell'Internet fax ricevuto a un orario specificato.
  - STAMPA DEI DATI RICEVUTI A UN ORARIO SPECIFICATO
- È possibile stampare i dati dell'Internet fax ricevuto immettendo la password.
  - STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD
- È possibile stampare, inoltrare o salvare i dati dell'Internet fax ricevuto dopo averli verificati.
  - CONTROLLO DELL'IMMAGINE PRIMA DELLA STAMPA
  - INOLTRO MANUALE DEI DATI RICEVUTI
  - SALVATAGGIO DEI DATI RICEVUTI

Torna all'inizio