# TRASMISSIONE CONFIDENZIALE F-CODE

## Panoramica

È possibile comporre il numero di fax utilizzando un F-code (costituito dall'indirizzo secondario e dal codice di accesso).
È possibile utilizzare la trasmissione confidenziale F-code insieme a una trasmissione broadcast o una trasmissione programmata. È utile se la trasmissione viene programmata.
Si noti che non è possibile registrare la trasmissione confidenziale F-code nei preferiti.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   1. (1) Immettere il numero della linea di destinazione servendosi dei tasti numerici.
   2. (2) Toccare il tasto [Indir Sec.].
      Viene immesso il simbolo "/".
   3. (3) Immettere l'indirizzo secondario usando i tasti numerici.
   4. (4) Toccare il tasto [Codice Accesso].
      Viene immesso il simbolo "/".
   5. (5) Inserire il codice di accesso usando i tasti numerici.
   - Se l'indirizzo secondario e il codice di accesso sono già registrati, è possibile selezionare anche un tasto a sfioramento.
   - Se il codice di accesso viene omesso per la casella di memoria della macchina di destinazione, saltare i passaggi (4) e (5).

3. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

Torna all'inizio