# QUANDO SI VERIFICA UN ERRORE DI COMUNICAZIONE

## Panoramica

Se si verifica un errore di comunicazione o l'altro apparecchio fax non risponde alla chiamata entro un periodo di tempo preimpostato, la trasmissione verrà ritentata automaticamente dopo un determinato intervallo. Questa funzione è attiva solo nella modalità di trasmissione dalla memoria. (Richiama in caso di errore di comunicazione su macchina ricevente)
In modalità di trasmissione diretta, la trasmissione non verrà ritentata automaticamente

###### Per annullare la trasmissione:

Eseguire questa operazione dalla schermata di stato dei lavori.

- ANNULLAMENTO DEI FAX IN FASE DI INVIO E DEI FAX RISERVATI

###### Per impostare il numero di tentativi di richiamata e l'intervallo tra i tentativi qualora una trasmissione non avvenga a causa di un errore:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine]→ [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di errore di comunicazione].
Torna all'inizio