# IMPOSTAZIONI INTERNET FAX

## Impostazioni Internet-Fax

È possibile impostare le funzioni Internet Fax.

### Impostazioni di ricezione

###### Ricezione Internet-Fax

Abilita le funzioni di ricezione di fax Internet.

###### Server POP3

Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server POP3.

###### Numero Porta

Immettere il numero di porta del server POP3. L'impostazione predefinita è la porta 110.

###### Autenticazione POP

Il protocollo di autenticazione (incluso APOP) viene usato per l'autenticazione nel server POP3.

###### Nome Utente

Immettere il nome utente. Per la ricezione di fax Internet è necessario l'account utente speciale.

###### Password

Immettere la password.
Per cambiare la password, impostare [Cambia Password] su quindi immettere la nuova password nella casella di testo.

###### Timeout comunicazione POP3

Impostare un timeout per la comunicazione al server POP3.

###### Impostazione Intervallo Di Controllo Ricezione

Immettere un ciclo di riconoscimento al server POP3.

###### Abilita SSL

Consente la comunicazione POP su SSL oppure la comunicazione POP su TLS tramite il comando STLS. È necessario che il server supporti la comunicazione POP su SSL oppure il comando STLS.
Per consentire la comunicazione POP su SSL, impostare [Numero Porta] sul numero di porta della comunicazione POP su SSL.
Per consentire la comunicazione POP su TLS, impostare [Numero Porta] sullo stesso numero della normale comunicazione POP3.

###### Test di connessione

Toccare il tasto [Esegui] per verificare la connessione al server POP3.

### Impostazioni di default

###### Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax

Impostare queste opzioni per memorizzare il nome del mittente e l'indirizzo di origine da usare per la comunicazione Internet Fax. Il nome del mittente e l'indirizzo di origine memorizzati verranno stampati nella parte superiore del fax ricevuto.

###### Nome Mittente

Immettere il nome del mittente predefinito.

###### Proprio indirizzo I-Fax

Immettere l'indirizzo di origine predefinito.

### Impostazione SMTP diretto

###### Numero Porta (Ricezione)

Immettere il numero di porta di ricezione per la comunicazione SMTP diretta. L'impostazione predefinita è la porta 25.

###### Timeout

Immettere un timeout.

###### Numero Porta (Invio)

Immettere il numero di porta di invio per la comunicazione SMTP diretta. L'impostazione predefinita è la porta 25.

###### Timeout

Immettere un timeout.
Torna all'inizio