# IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

## Panoramica

Selezionare una destinazione dal log di trasmissione.
Sono visualizzati i 50 indirizzi più recenti per i numeri di fax di destinazione e le destinazioni di invio immagini.

- Se durante la trasmissione precedente sono stati toccati tasti numerici, è possibile che il numero non venga ricomposto correttamente.
- Gli indirizzi fax riportati di seguito non sono presenti nel log di trasmissione.
  - Tasto a sfioramento relativo a un contatto o un gruppo in cui sono memorizzate più destinazioni
  - Indirizzi di trasmissione broadcast
  - Destinazioni trasmesse per l'uso di un programma.
- Gli indirizzi riportati nel log di trasmissione possono essere memorizzati anche in una rubrica. La macchina non è tuttavia in grado di memorizzare indirizzi per la trasmissione su FTP o desktop.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Seleziona da indirizzi usati per trasmissioni recenti] sul pannello operativo

2. #### Toccare il tasto della destinazione

   Quando si seleziona la destinazione e si tocca il tasto [Nuova registrazione con rubrica] o il tasto [Registrazione supplem. con rubrica], è possibile memorizzare la destinazione nella rubrica.

   ###### Per annullare una destinazione specificata:

   Toccare il tasto [Cancella] per annullare la selezione.

Torna all'inizio