# IMPOSTAZIONE RISPARMIO ENERGIA

È possibile abilitare o disabilitare l'opzione Spegnimento Automatico e impostare il Modo Di Preriscaldamento.
Questa funzione riduce i costi di alimentazione e al contempo contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e alla riduzione dell'inquinamento.

### Impostazione Modo Di Preriscaldamento

È possibile impostare il tempo di attivazione della funzione Modo Di Preriscaldamento su un valore compreso tra 1 e 240 minuti.
Il modo di preriscaldamento si attiverà alla scadenza del tempo impostato, dopo la conclusione della stampa e se non vengono effettuate altre operazioni.
Selezionare il tempo più adeguato alle esigenze del proprio ambiente di lavoro.
È possibile disattivare la visualizzazione pannello in Modo Di Preriscaldamento.
Non è consentito disabilitare il modo di preriscaldamento.

### Dopo aver terminato il lavoro, inserire la modalità di spegnimento automatico.

Quando la macchina termina un lavoro di stampa inviato dal PC o trasmette i dati dei fax ricevuti, la macchina tornerà immediatamente alla modalità Spegnimento Automatico.

### Fissa tempo di transizione.

Il tempo di transizione della modalità di spegnimento automatico è fisso.
Quando è abilitata questa impostazione, l'opzione [Mod. tempo transiz. in base a ora giorno] è disabilitata.
Se la modalità di spegnimento automatico è disabilitata, il tempo impostato qui viene disabilitato.

### Mod. tempo transiz. in base a ora giorno.

Questa funzione regola in modo ottimale la transizione alla modalità Spegnimento Automatico per ogni periodo di tempo analizzando l'utilizzo della macchina in base ai registri di lavoro ottenuti durante un periodo di 4 settimane.
Quando questa impostazione è abilitata, l'opzione [Fissa tempo di transizione] è disabilitata.

- Le pagine vengono contate separatamente per ogni formato carta.
- Quando l'alimentazione della macchina era disattivata, non era presente alcun lavoro durante questo periodo.

- Le impostazioni di controllo del trasferimento immagini non vengono modificate.
- Questa opzione non è collegata all'opzione Programmazione per accensione e spegnimento. Se entrambe sono abilitate, le impostazioni di Programmazione per accensione e spegnimento hanno la precedenza.

###### Tempo di transizione alle modalità Risparmio energia e Spegnimento Automatico

Schema | Tempo di transizione | Media stampe all'ora*
--- | --- | ---
Modalità 1 (Priorità avvio lavoro 1) | Dopo 1 ora | 1000-
Modalità 2 (Priorità avvio lavoro 2) | Dopo 30 minuti | 250-999
Modalità 3 (Priorità Risparmio Energia 1) | Dopo 5 minuti | 60-249
Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2) | Dopo il periodo di tempo minimo | -59

* Impostazione predefinita in fabbrica

### Auto

Questa funzione controlla l'alimentazione in modo ottimale per ogni periodo di tempo analizzando l'uso della macchina in base ai registri di lavoro ottenuti durante un periodo specifico.
Se la macchina non dispone delle informazioni dei registri di lavoro di 4 settimane, viene attivato il modello 2 (Modalità 3 (Priorità Risparmio Energia 1) tra le 8:00 e le 18:00). Successivamente viene attivata la Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2).

### Manuale

È possibile impostare uno schema per ogni fascia oraria.
La macchina dispone già del modello a 3 schemi. È possibile aggiungere lo schema Risparmio Energia ai modelli Eco originali da 1 a 4.

###### Modello a 3 schemi

Modello | Schema | Descrizione della modalità
--- | --- | ---
Modello 1 | Tutto "Priorità Risparmio Energia 2" | La macchina viene eseguita sempre in "Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2)".
Modello 2 | 8:00-18:00 "Priorità Risparmio Energia 1" | La macchina viene eseguita in "Modalità 3 (Priorità Risparmio Energia 1)" tra le 8.00 e le 18.00 e in "Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2)" nelle ore restanti.
Modello 3 | 8:00-18:00 "Priorità avvio lavoro 1" | La macchina viene eseguita in "Modalità 1 (Priorità avvio lavoro 1)" tra le 8.00 e le 18.00 e in "Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2)" nelle ore restanti.

## Impostazioni di funzionamento data specifica

È possibile configurare un giorno in cui eseguire la stampa di molti documenti o una determinata operazione come "data specifica" e impostare un modello di risparmio energia specifico per questa particolare data.
L'operazione con la data specifica viene eseguita nel giorno configurato come data specifica indipendentemente dall'impostazione del tempo di transizione allo spegnimento automatico (abilitato o disabilitato).

### "Scheda "Data specifica"

È possibile configurare fino a 7 date specifiche. Configurare le date specifiche, un modello di risparmio energia da applicare e l'operazione per la data specifica se cade in un giorno non lavorativo.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Impostazione data | Configurare la data in cui si desidera utilizzare la macchina con un modello specifico. Selezionare un giorno compreso tra 1 e 31 in Ogni mese o in Fine di ogni mese.
Funzionamento di risparmio energetico applicato | Selezionare un modello di risparmio energia da applicare. Utilizzare la scheda "Modello" per specificare i dettagli del modello di risparmio energia.
Funzionamento per le vacanze | Configurare il funzionamento della macchina se la data specifica preimpostata cade in un giorno non lavorativo. Utilizzare la scheda "Vacanza" per impostare il giorno come non lavorativo.

- Se una data specificata inizialmente coincide con quella spostata perché cade in un giorno non lavorativo, ha la precedenza l'impostazione della prima data.
- Se vengono configurate date specifiche identiche, vengono utilizzate in ordine crescente da 1 a 7 (numeri delle date specifiche).

### "Scheda 2Modello"

Questa scheda consente di configurare i dettagli del modello di risparmio energia.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Funzionamento di risparmio energetico | Selezionare un modello di data specifica che si desidera specificare.
Modifica nome modello | Immettere un nome di modello quando si desidera modificare il nome di un modello di data specifica.
Modello da creare | Selezionare un modello di origine quando se ne crea uno da un modello memorizzato o preimpostato.
Aggiungi nuova pianificazione. | Aggiungere una nuova pianificazione.

### "Scheda "Vacanza"

Specificare un giorno non lavorativo. Il giorno specificato come non lavorativo non sarà una data specifica.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Elenco vacanze | Quando si tocca questa opzione, vengono visualizzati le date e i giorni della settimana impostati come non lavorativi per due anni.
Giorni della settimana | Utilizzare questa opzione per specificare un giorno non lavorativo utilizzando un giorno della settimana.
Imposta Periodo | Utilizzare questa opzione per specificare un giorno non lavorativo utilizzando una data. "Orario finale registrato" indica quando il giorno non lavorativo è stato memorizzato con Imposta Periodo.

### Livello alimentazione modo autospegnimento

È possibile selezionare la modalità a basso consumo energetico o la modalità di attivazione rapida.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Bassa potenza | La macchina imposta la modalità di risparmio energetico, ma è necessario del tempo per il recupero.
Risveglio rapido | Rispetto alla modalità Bassa potenza, il valore della potenza aumenta fino a un certo livello, ma il recupero è più veloce.

È configurabile solo in modalità di impostazione (versione Web). Non è configurabile nel pannello a sfioramento della macchina.
Torna all'inizio