# USO DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI PER L'INVIO DI FAX IN MODALITÀ TX DIRETTA

## Panoramica

L'invio di un originale digitalizzato senza salvarlo nella memoria della macchina viene definito "TX diretta" (trasmissione diretta).
In questa sezione viene illustrato come digitalizzare l'originale mediante l'alimentatore automatico dei documenti e inviarlo direttamente.
Per inviare un originale di spessore elevato o comunque un originale che non possa essere posizionato sull'alimentatore automatico dei documenti, aprire l'alimentatore automatico dei documenti e collocare l'originale sulla lastra di esposizione.

- Non è possibile usare le seguenti funzioni con la trasmissione diretta:
  Trasmissione programmata, 2 in 1, Formato Biglietto, Preparaz. lavoro, Raccolta Memoria, Contegg. orig., File, File Rapido, Casella Memoria, Suddividi libro, Raccolta, Scansione su 2 facciate, Ricerca Rubrica globale
- La ritrasmissione non viene effettuata quando una trasmissione diretta non riesce a causa di un errore di comunicazione o per altri motivi.
- In modalità di trasmissione diretta non è possibile utilizzare il tasto [Anteprima].

## Funzionamento

1. #### Posizionamento di originali nell'alimentatore automatico dei documenti

   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

2. #### Toccare il tasto [Invia direttamente] sul pannello operativo.

3. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE
   - Può essere specificata una sola destinazione. Non è possibile utilizzare un tasto a sfioramento in cui sono memorizzate più destinazioni.
   - Non è possibile recuperare la destinazione da una rubrica globale.

4. #### Toccare il tasto [Start] per iniziare la trasmissione

   Se quando viene eseguita l'operazione di trasmissione diretta è già in corso una trasmissione fax, la trasmissione diretta resta in attesa fino al termine della trasmissione precedente. Una volta completata la trasmissione precedente verrà avviata la trasmissione diretta.
   Mentre la trasmissione diretta è in attesa è possibile esclusivamente controllare lo stato dei lavori.
   - SCHERMATA DI STATO DEI LAVORI

   ###### Per annullare la scansione dell'originale:

   Toccare il tasto [Annulla scansione].

Torna all'inizio