# CONFERMA DELL'INDIRIZZO PRIMA DELLA TRASMISSIONE

## Panoramica

In questa modalità viene visualizzata una schermata di conferma della destinazione prima dell'invio di un fax, al fine di evitare la trasmissione accidentale alla destinazione errata.
La procedura di conferma varia a seconda del metodo utilizzato per specificare la destinazione (Mod. Conferma Dest. Fax).
Se l'opzione "Mod. Conferma Dest. Fax" è abilitata, non è possibile inviare fax in modalità Altoparlante ma sarà possibile inviarli per mezzo della linea di un telefono esterno.

######

###### Per visualizzare il messaggio di conferma della destinazione prima di una trasmissione fax:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Mod. Conferma Dest. Fax].

## Funzionamento

### Destinazione specificata con tasto a sfioramento/numero di ricerca/ricerca di indirizzi globale

Toccare il tasto [Start] per visualizzare tutte le destinazioni. Verificare la correttezza delle destinazioni, quindi toccare il tasto [Invia conferma] per avviare la scansione dell'originale.
Se la destinazione è errata, selezionare la destinazione corretta.

- È possibile selezionare più tasti a sfioramento per contatti o gruppi che includono destinazioni fax.
- Prima di toccare il tasto [Invia conferma], è possibile modificare le impostazioni di scansione o altre impostazioni. Toccare e cambiare le impostazioni.

### Destinazione specificata con i tasti numerici

Toccare il tasto [Start] per visualizzare il messaggio di conferma.
Toccare il tasto [OK], immettere di nuovo la destinazione usando i tasti numerici, quindi toccare il tasto [Inserisci indirizzo].
Se la destinazione reinserita è corretta, verrà accettata.
Toccare il tasto [Start] di nuovo per visualizzare tutte le destinazioni. Verificare la correttezza delle destinazioni, quindi toccare il tasto [Invia conferma] per avviare la scansione dell'originale. Se la destinazione è errata, immettere quella corretta.

- Se non è corretta, verrà visualizzato un messaggio. Toccare il tasto [OK], quindi immettere di nuovo la destinazione. Se un indirizzo errato viene immesso tre volte durante la conferma, tutte le impostazioni precedenti verranno annullate e si tornerà alla schermata iniziale.
- È possibile usare i tasti numerici per immettere numeri di fax in modalità seriale. In tal caso, toccare per immettere il numero di fax di destinazione da aggiungere.
- Se sono stati immessi indirizzo secondario, codice di accesso e pausa, indicarli durante la conferma.
- Prima di toccare il tasto [Invia conferma], è possibile modificare le impostazioni di scansione o altre impostazioni. Toccare e cambiare le impostazioni.

### Se è stato inviato di nuovo un fax selezionato dagli indirizzi usati per trasmissioni recenti

Viene visualizzata una schermata di conferma in base al metodo utilizzato per specificare la destinazione durante la trasmissione precedente.
Torna all'inizio