# USO DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE PER INVIARE UN FAX IN MODALITÀ TX DIRETTA

## Panoramica

L'invio di un originale digitalizzato senza salvarlo nella memoria della macchina viene definito "TX diretta" (trasmissione diretta).
In questa sezione viene illustrato come digitalizzare l'originale posizionato sulla lastra di esposizione e inviare direttamente i dati.
Quando si invia un fax dal piano documenti in modalità di trasmissione diretta, può essere trasmessa una sola pagina.

- Non è possibile usare le seguenti funzioni con la trasmissione diretta:
  Trasmissione programmata, 2 in 1, Formato Biglietto, Preparaz. lavoro, Raccolta Memoria, Contegg. orig., File, File Rapido, Casella Memoria, Suddividi libro, Raccolta, Scansione su 2 facciate, Ricerca Rubrica globale
- La ritrasmissione non viene effettuata quando una trasmissione diretta non riesce a causa di un errore di comunicazione o per altri motivi.
- In modalità di trasmissione diretta non è possibile utilizzare il tasto [Anteprima].

Non posizionare oggetti sotto il rilevatore di formato dell'originale ubicato nella parte posteriore della lastra di esposizione. La chiusura dell'alimentatore automatico dei documenti quando è presente un oggetto sottostante può danneggiare la lastra del rilevatore di formato dell'originale e impedire la corretta determinazione di quest'ultimo.
Per informazioni sulla posizione del rilevatore di formato dell'originale, vedere "PARTE SUPERIORE".

## Funzionamento

1. #### Posizionamento degli originali sulla lastra di esposizione

   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Toccare il tasto [Invia direttamente] sul pannello operativo.

3. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE
   - Può essere specificata una sola destinazione. Non è possibile utilizzare un tasto a sfioramento in cui sono memorizzate più destinazioni.
   - Non è possibile recuperare la destinazione da una rubrica globale.

4. #### Toccare il tasto [Start]

   Stabilita la connessione della linea con la destinazione, si avvia la scansione degli originali.
   Se quando viene eseguita l'operazione di trasmissione diretta è già in corso una trasmissione fax, la trasmissione diretta resta in attesa fino al termine della trasmissione precedente. Una volta completata la trasmissione precedente verrà avviata la trasmissione diretta.
   Mentre la trasmissione diretta è in attesa è possibile esclusivamente controllare lo stato dei lavori.
   - SCHERMATA DI STATO DEI LAVORI

   ###### Per annullare la scansione dell'originale:

   Toccare il tasto [Annulla scansione].

Torna all'inizio