# IMPOSTAZIONI DI INVIO A DESTINAZIONI FUNZIONANTI IN VARIE MODALITÀ OPERATIVE

## Panoramica

Quando si effettua la trasmissione broadcast di un documento a una destinazione funzionante in più modalità operative, ad esempio in modalità scanner e Internet Fax, l'impostazione viene riflessa in tutte le modalità, anche se la trasmissione è stata impostata nelle schermate di una modalità specifica. Valgono tuttavia le seguenti eccezioni:

Formato di invio | Se in modalità Internet Fax è impostato il formato di file [TIFF-S], la trasmissione è possibile solo in formato A4R (8-1/2" x 11"R). Se si esegue la scansione di un originale con dimensioni superiori ad A4 (8-1/2" x 11"), quest'ultimo verrà automaticamente ridotto al formato A4R per garantire una trasmissione ottimale (8-1/2" × 11"R).
Risoluzione (immagine) | Per l'invio delle pagine vengono utilizzate le impostazioni configurate per le singole modalità.
Formato di file (modalità di compressione dei file) | In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di scansione]; verrà utilizzato il formato di compressione selezionato in [Modo compressione in broadcast].
Scansione a colori | Se in modalità di scansione è impostata la modalità di colore [Tutti i colori], l'originale viene inviato in modalità Mono2 alle destinazioni Internet Fax e a colori alle destinazioni di scansione. Se si desidera inviare la stessa immagine come Internet fax o fax a tutte le destinazioni, toccare il tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo fax] (tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo I-Fax] quando è stato installato solo il kit di espansione Internet Fax) del pannello operativo.
Conteggio Originale | Valido solo nella modalità attualmente selezionata.
Dimensioni del file di scansione | In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di scansione] → [Modo compressione in broadcast]. Se, per la destinazione di trasmissione broadcast, in [Impostazione di un no. max. di dati di trasm.(E-Mail)] o in [Dimensione max allegati dati (FTP/Desktop/Rete)] è impostato un limite per le dimensioni dei dati, tale limitazione viene applicata anche alle destinazioni che ne sono prive.
2 in 1 | Questa modalità è disponibile solo per Fax e Internet Fax. È collegata a una modalità con una funzione appropriata.
Escludi colore | Questa modalità è disponibile solo per le modalità di scansione e inserimento dati. È collegata a una modalità con una funzione appropriata.

Torna all'inizio