# IMPOSTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCANSIONE E DEL TIPO DI IMMAGINE DELL'ORIGINALE

## Panoramica

Per garantire una scansione ottimale, è necessario selezionare l'esposizione e il tipo di immagine in base all'originale.
In modalità Internet Fax è possibile modificare solo l'esposizione.

###### Impostazione dell'esposizione

Auto | Questa impostazione regola automaticamente l'esposizione per le aree chiare e scure dell'originale.
Manuale | 1-2 | Selezionare questa impostazione quando l'originale è costituito da testo scuro.
3 | Selezionare questa impostazione se l'originale è normale (né chiaro né scuro)
4-5 | Selezionare questa impostazione quando l'originale contiene testo chiaro.

###### Selezione di un tipo di originale (in modalità di scansione o inserimento dati):

Auto | Viene automaticamente selezionato il tipo di immagine corrispondente all'originale.
Manuale | Testo | Utilizzare questa modalità per i documenti con testo normale.
Testo/Foto Stampata | Questa modalità costituisce la soluzione più equilibrata per la scansione di originali contenenti sia testo che foto stampate, come nel caso di riviste o cataloghi.
Testo/Foto | Questa modalità costituisce la soluzione più equilibrata per la scansione di originali contenenti sia testo che foto, come nel caso di documenti di testo con foto incollate.
Foto Stampata | Questa modalità rappresenta la soluzione ideale per la scansione di foto stampate, come nel caso di foto di riviste o cataloghi.
Foto | Utilizzare questa modalità per la scansione di foto.
Mappa | Questa modalità è la più adatta per copiare le delicate sfumature di colore e il testo in piccolo presenti nelle mappe.

Quando si utilizza la lastra di esposizione per la scansione di originali composti da più pagine, è possibile modificare l'impostazione della risoluzione a ogni cambio di pagina.
Se si utilizza l'alimentatore automatico dei documenti, non è possibile modificare le impostazioni relative all'esposizione dopo l'inizio della scansione. (Quando invece si utilizza "Preparaz. Lavoro", l'esposizione può essere modificata ogni volta che si inserisce una nuova serie di originali).

## Funzionamento

### In modalità di scansione e di inserimento dati

1. #### Toccare il tasto [Esposizione]

2. #### Toccare il tasto associato al tipo di immagine che si desidera impostare, in base al tipo di originale

3. #### Per regolare l'esposizione, toccare oppure spostare il dispositivo di scorrimento

   Se viene regolata l'esposizione con il tipo di originale impostato su [Auto], il tipo di immagine originale viene automaticamente impostato su [Testo].
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

### Modalità Internet Fax

1. #### Toccare il tasto [Esposizione].

2. #### Toccare il tasto [Manuale] e regolare l'esposizione con il dispositivo di scorrimento o

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

Torna all'inizio