# FINITORE A SELLA (PINZATURA DA 50 FOGLI)

## Panoramica

Include la funzione offset, che restituisce fogli ordinati suddivisi in gruppi distinti, la funzione di fascicolazione con pinzatura, che pinza ogni gruppo di fogli stampati, la funzione di cucitrice a sella, che pinza il centro dei fogli piegandoli a metà, e la funzione di piegatura della carta, che piega i fogli a metà.
L'installazione di un modulo di foratura opzionale consente di perforare i fogli stampati.

### Nomi delle funzioni

Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Compilatore per pinzatrice
Impila temporaneamente i fogli da pinzare.
×
Vassoio uscita
Vassoio a cui vengono inviate le stampe in offset e con punti metallici.
Il vassoio è scorrevole. È possibile estenderlo per stampare su carta di grande fornato (formati A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Vassoio della cucitrice a sella
È il vassoio di uscita dei fogli con pinzatura a sella.
×
Coperchio superiore
Aprire questo coperchio per rimuovere la carta inceppata.
×
Copertina anteriore
Aprire questo coperchio per sostituire la cartuccia pinzatrice o rimuovere dei punti incastrati.

- Non collocare oggetti pesanti sul finitore né spingere verso il basso il finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli).
- Prestare attenzione quando si attiva l'alimentazione e durante la stampa poiché il vassoio può spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- Non è possibile installare un finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli) insieme a un finitore.

### Materiali di consumo

Per il finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli) è necessaria la cartuccia pinzatrice seguente:

###### Finitore

Cartuccia pinzatrice (circa 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce) AR-SC2

###### Cucitrice a sella

Cartuccia pinzatrice (circa 2.000 punti per cartuccia x 3 cartucce) AR-SC3

### Sostituzione della cartuccia (unità finitore)

Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.

1. #### Aprire il coperchio frontale

2. #### Comprimere le parti verdi del contenitore dei punti metallici, quindi sollevare ed estrarre il contenitore.

3. #### Rimuovere la cartuccia vuota.

   Premere il pulsante di blocco per rilasciare il coperchio del contenitore dei punti metallici, quindi rimuovere la cartuccia pinzatrice.

   Se restano dei punti, non è possibile rimuovere la cartuccia pinzatrice.

4. #### Inserire una nuova cartuccia nel contenitore dei punti metallici.

   Spingere a fondo la cartuccia di punti metallici, finché non scatta in posizione.

   Non rimuovere il sigillo dalla cartuccia prima di inserirla nel contenitore.

5. #### Tirare verso l'esterno il sigillo che trattiene i punti, per rimuoverlo.

6. #### Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici.

   Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.

7. #### Chiudere il coperchio frontale

   Effettuare una copia di prova con la funzione di fascicolazione con pinzatura, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.

### Sostituzione della cartuccia (unità cucitrice a sella)

Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.
Prima di iniziare questa procedura, svuotare il vassoio di uscita del finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli). Non reinserire i fogli rimossi nel vassoio di uscita.

1. #### Aprire il coperchio frontale

2. #### Afferrare la maniglia sulla cucitrice a sella ed estrarre quest'ultima lentamente fino a quando non si arresta

3. #### Estrarre l'unità pinzatrice nella cucitrice a sella, quindi ruotarla verso l'alto

4. #### Afferrare il lato sinistro e destro di ciascuna cartuccia di punti metallici vuota e rimuovere le cartucce

   Riposizionare entrambe le cartucce di punti metallici

5. #### Caricare nuove cartucce di punti metallici

   Rimuovere il coperchio da ciascuna cartuccia di punti e installare la cartuccia.

6. #### Tirare in avanti l'unità pinzatrice del finitore con cucitrice e ruotarla nuovamente in posizione originale

7. #### Inserire la cucitrice a sella

8. #### Chiudere il coperchio frontale

   Effettuare una stampa o una copia di prova con la funzione di pinzatura a sella, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.

Torna all'inizio