# IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

## Panoramica

Selezionare una destinazione dal log di trasmissione.
Sono visualizzati i 50 indirizzi più recenti per i numeri di fax di destinazione e le destinazioni di invio immagini.

- Quando si seleziona una destinazione per la ritrasmissione nella schermata del log di trasmissione, viene automaticamente selezionata la modalità della destinazione selezionata.
- I tipi di indirizzi riportati di seguito non vengono memorizzati per la ripetizione dell'invio.
  - Tasto a sfioramento relativo a un contatto o un gruppo in cui sono memorizzate più destinazioni
  - Indirizzi di trasmissione broadcast
  - Destinazioni trasmesse per l'uso di un programma.
- I nomi utente e le password relativi a destinazioni diverse da quelle memorizzate nella cartella di rete non vengono memorizzati per motivi di sicurezza. Se viene visualizzata una schermata che richiede l'immissione di tali informazioni, immetterle di nuovo.
- Gli indirizzi riportati nel log di trasmissione possono essere memorizzati anche in una rubrica. La macchina non è tuttavia in grado di memorizzare indirizzi per la trasmissione su FTP o desktop.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Seleziona da indirizzi usati per trasmissioni recenti] sul pannello operativo

2. #### Toccare il tasto della destinazione

   Se viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento di nome utente e password, immettere tali informazioni.

   Quando si seleziona la destinazione e si tocca il tasto [Nuova registrazione con rubrica] o il tasto [Registrazione supplem. con rubrica], è possibile memorizzare la destinazione nella rubrica.

   ###### Per annullare l'impostazione per il reinvio:

   Toccare il tasto [Cancella] per annullare la selezione.

Torna all'inizio