# REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DI UNA COPIA (LUMINOSITÀ)

## Panoramica

Questa funzione consente di regolare la luminosità della copia di un'immagine a colori.

La funzione [Luminosità] deve essere specificata prima della scansione dell'originale.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Luminosità]

2. #### Per regolare la luminosità, toccare oppure spostare il dispositivo di scorrimento.

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   ###### Per annullare l'impostazione relativa alla luminosità:

   Toccare il tasto [Off].

3. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZONE

4. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

5. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio