# OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLO SCANNER DI RETE

## Panoramica

Per usare la macchina come scanner di rete, è necessario memorizzare le informazioni sul mittente, configurare le impostazioni del server, memorizzare le destinazioni nella rubrica ed eseguire altre operazioni necessarie.

### Verifica che l'interruttore dell'alimentazione principale si trovi nella posizione ""

Quando la spia dell'alimentazione principale è accesa, l'interruttore dell'alimentazione principale si trova in posizione "". Se la spia dell'alimentazione principale non è accesa, spostare l'interruttore dell'alimentazione principale sulla posizione "", quindi premere il pulsante [ACCENSIONE] sul pannello operativo.

Se si intende utilizzare la funzione Internet fax e, in particolare, si intende usare di notte la ricezione o trasmissione programmata, non spegnere la macchina disattivando l'alimentazione principale.

### Controllo di data e ora

Verificare che sulla macchina siano impostate la data e l'ora corrette.

###### Per impostare la data e l'ora della macchina:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni di default] → [Regolazione Orologio].
Se l'opzione [Disabilita regolazione orologio] è stata abilitata, non sarà possibile modificare la data e l'ora. In questo caso, selezionare [Impostazioni di sistema] in modalità di impostazione (amministratore), quindi [Impostazioni Pannello Operativo] per disabilitare l'opzione [Disabilita regolazione orologio].

### Memorizzazione del numero di fax del mittente

Assicurarsi di configurare queste informazioni, poiché sono necessarie per la comunicazione.

###### Prima di utilizzare Scansione per e-mail

Memorizzare un nome di mittente predefinito in "Nome Mittente", quindi un indirizzo di posta elettronica di risposta in "Indirizzo e-mail per risposte". Tali informazioni verranno utilizzate se non viene selezionato alcun mittente.

###### Prima di utilizzare la funzione Internet fax

Memorizzare il nome di un mittente in "Nome Mittente" e l'indirizzo Internet fax del mittente in "Indirizzo del proprio I-Fax".

- ###### Per memorizzare il nome e l'indirizzo di origine del mittente:

  In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di scansione] → [Imposta Mittente Default].

- ###### Per memorizzare il nome e l'indirizzo del mittente:

  In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Imposta nome proprio e destinazione] → [Registrazione dati mittente].

### Configurazione delle impostazioni necessarie in modalità di impostazione

Configurare le impostazioni del server, le impostazioni di default per lo scanner di rete e le impostazioni per Internet Fax.

- ###### Per configurare le impostazioni del server:

  In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di Rete] → [Setup Servizi].

- ###### Per configurare le impostazioni di base per lo scanner di rete:

  In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni Network Scanner].

- ###### Per configurare le impostazioni per Internet Fax:

  In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni Internet-Fax].

### Memorizzazione di indirizzi di destinazione per ogni modalità di scansione nella rubrica

È utile memorizzare gli indirizzi nella rubrica prima di utilizzare la modalità di invio immagini.
Per informazioni su come utilizzare la rubrica e memorizzare gli indirizzi, vedere gli argomenti seguenti:

- RUBRICA
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI
- MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI

Anche con Scansione per e-mail, Scansione su Cartella di rete e Internet Fax è possibile immettere direttamente l'indirizzo desiderato.
Torna all'inizio