# RICEZIONE AUTOMATICA

## Panoramica

Per impostazione predefinita dal produttore, la modalità di ricezione è impostata su "Ricez. Automatica", ovvero la macchina riceve e stampa i fax automaticamente. Alla fine della ricezione viene emesso un segnale acustico.

###### Posizionamento dell'originale

Per stampare i fax ricevuti, verificare che la carta necessaria sia caricata nei vassoi carta della macchina. Non è necessario caricare fogli in formato A4 (8-1/2" x 11") e B5 (5-1/2" x 8-1/2") con orientamento sia verticale sia orizzontale. Le differenze di orientamento vengono regolate automaticamente durante la ricezione dei fax.
Quando viene ricevuto un fax di formato più piccolo di A4 (8-1/2" x 11"), il formato della carta usata per la stampa cambia secondo l'orientamento (verticale od orizzontale) con cui il mittente ha collocato l'originale.

###### Controllo della modalità di ricezione fax

È possibile controllare la modalità di ricezione fax corrente nell'area di sistema visualizzata nella parte superiore dello schermo.

- Quando si utilizza la modalità TX memoria, è possibile riservare una trasmissione anche durante la ricezione di un fax.
  - INVIO DI FAX
- Se un lavoro di stampa, ad esempio la funzione copia o stampante, è già stato eseguito, il primo lavoro riservato verrà stampato prima dei dati ricevuti.
- I fax ricevuti non vengono stampati quando la macchina non può stampare a causa di una condizione di errore come carta esaurita, toner esaurito o errore di alimentazione carta. I fax verranno stampati automaticamente una volta rimossa la condizione di errore. Se la carta è esaurita, aggiungere carta e toccare il tasto [OK] sul pannello a sfioramento.

Se viene visualizzata una schermata di inserimento password:
Viene registrata una password per la stampa dei dati fax ricevuti. Quando viene immessa la password corretta, il fax ricevuto viene stampato. Per informazioni sulla password, contattare l'amministratore.

- STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD (MEMORIZZAZIONE IMPOSTAZIONE PER STAMPA DATI RICEVUTI)

###### Per spostarsi tra la modalità di ricezione automatica e di ricezione manuale:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Ricezione/Invio Dati Fax] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di ricezione].
Torna all'inizio