# FINITORE A SELLA (PINZATURA DA 100 FOGLI)

## Panoramica

Include la funzione offset, che restituisce fogli ordinati suddivisi in gruppi distinti, la funzione di fascicolazione con pinzatura, che pinza ogni gruppo di fogli stampati, la funzione di cucitrice a sella, che pinza il centro dei fogli piegandoli a metà, e la funzione di piegatura della carta, che piega i fogli a metà.
L'installazione di un modulo di foratura opzionale consente di perforare i fogli stampati.

### Nomi delle funzioni

Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Compilatore per pinzatrice
Impila temporaneamente i fogli da pinzare.
×
Vassoio uscita
Vassoio a cui vengono inviate le stampe in offset e con punti metallici.
Il vassoio è scorrevole. È possibile estenderlo per stampare su carta di grande fornato (formati A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Vassoio della cucitrice a sella
È il vassoio di uscita dei fogli con pinzatura a sella.
×
Coperchio superiore
Aprire questo coperchio per rimuovere la carta inceppata.
×
Copertina anteriore
Aprire questo coperchio per sostituire la cartuccia pinzatrice o rimuovere dei punti incastrati.

- Non collocare oggetti pesanti sul finitore (pinzatura da 100 fogli) né spingerlo verso il basso.
- Prestare attenzione quando si attiva l'alimentazione e durante la stampa poiché il vassoio può spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- Non è possibile installare un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli) insieme a un finitore.

### Materiali di consumo

Per il finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli) è necessaria la cartuccia pinzatrice seguente:

###### Finitore

Cartuccia pinzatrice (circa 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce) MX-SCX2

###### Cucitrice a sella

Cartuccia pinzatrice (circa 2.000 punti per cartuccia x 4 cartucce) MX-SCX3

### Sostituzione della cartuccia (unità finitore)

Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.

1. #### Aprire il coperchio frontale

2. #### Comprimere le parti verdi del contenitore dei punti metallici, quindi sollevare ed estrarre il contenitore.

3. #### Rimuovere la cartuccia vuota.

   Se restano dei punti, non è possibile rimuovere la cartuccia pinzatrice.

4. #### Inserire una nuova cartuccia nel contenitore dei punti metallici.

   Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.

5. #### Installare un contenitore dei punti metallici

   Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.

6. #### Chiudere il coperchio frontale

   Effettuare una copia di prova con la funzione di fascicolazione con pinzatura, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.

### Sostituzione della cartuccia (unità cucitrice a sella)

Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.
Prima di iniziare questa procedura, svuotare il vassoio di uscita del finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli). Non reinserire i fogli rimossi nel vassoio di uscita.

1. #### Aprire il coperchio frontale

2. #### Afferrare la maniglia sulla cucitrice a sella ed estrarre quest'ultima lentamente fino a quando non si arresta

3. #### Abbassare la leva di sblocco del contenitore dei punti metallici, quindi estrarre il contenitore

   Estrarre il contenitore tirandolo verso sinistra.
   Riposizionare entrambe le cartucce di punti metallici

4. #### Premere il pulsante di blocco per aprire la leva di sblocco

5. #### Rimuovere la cartuccia vuota.

   Premere il pulsante di blocco per aprire la leva di sblocco.

6. #### Inserire una cartuccia pinzatrice nuova

   Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.

7. #### Premere il pulsante di blocco per aprire la leva di sblocco

8. #### Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici.

   Allineare la freccia del contenitore dei punti metallici alla freccia dell'unità.
   Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.

9. #### Inserire la cucitrice a sella

10. #### Chiudere il coperchio frontale

    Effettuare una stampa o una copia di prova con la funzione Cucitrice, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.

### Come gettare gli scarti di pinzatura (unità finitore)

Quando un finitore viene usato per operazioni di pinzatura, vengono prodotti scarti.
Gli scarti di pinzatura vengono raccolti nel contenitore degli scarti di pinzatura.
Per gettare gli scarti di pinzatura, procedere come descritto di seguito.

1. #### Aprire il coperchio frontale

2. #### Afferrare la linguetta del contenitore degli scarti di pinzatura, estrarre delicatamente il contenitore e gettare gli scarti

   - Non inserire le dita nel contenitore degli scarti di pinzatura. I punti potrebbero pungere e ferire le dita.
   - Non gettare gli scarti di pinzatura in una busta di plastica, poiché potrebbero forare la busta.

3. #### Riposizionare il contenitore degli scarti di pinzatura

   Assicurarsi che il contenitore degli scarti di pinzatura sia riposizionato in modo corretto.

4. #### Chiudere il coperchio frontale

### Come gettare gli scarti di carta

Quando la carta piegata viene tagliata in seguito alle impostazioni di taglio, vengono generati scarti.
Gli scarti di carta vengono raccolti nel relativo contenitore.
Seguire la procedura operativa per gettare gli scarti di carta.
L'utilizzo della funzione di taglio determina il taglio di una porzione laterale al momento della piegatura, per ottenere una finitura precisa.

1. #### Aprire il coperchio frontale

2. #### Afferrare il contenitore degli scarti di carta per la maniglia, estrarlo con delicatezza e gettare gli scarti.

   Gettare gli scarti di carta in un sacchetto di plastica o altro contenitore, facendo attenzione a non sparpagliarli.

3. #### Reinserire il contenitore spingendolo delicatamente.

4. #### Chiudere il coperchio frontale

Torna all'inizio