# TRASMISSIONE DI ENTRAMBI I LATI DI UN BIGLIETTO COME PAGINA SINGOLA (FORMATO BIGLIETTO)

## Panoramica

È possibile inviare i lati anteriore e posteriore di un biglietto su un'unica pagina, senza doverli inviare separatamente.

Posizionare l'originale sul piano documenti.

- Se il formato dell'originale è più grande del formato di invio, non sarà possibile eseguire la trasmissione. Controllare di nuovo il formato dell'originale e specificarlo di nuovo.
- Il rapporto non può essere specificato e non è possibile selezionare la funzione "Impostazione Invio Rotazione".
- Questa funzione non può essere usata in modalità di trasmissione diretta o quando viene usato l'altoparlante per la composizione.

## Funzionamento

1. #### Collocare un biglietto rivolto verso il basso sulla lastra di esposizione

   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Immettere il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Formato Biglietto]

4. #### Toccare il tasto [On] e specificare il formato originale

   Toccare le aree corrispondenti a larghezza e altezza dell'originale, quindi immettere i rispettivi valori utilizzando i tasti numerici.
   In alternativa, toccare per immettere il formato.
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].

   - Se si imposta la casella di controllo [Adatta a dim. invio] su , l'originale viene ingrandito o ridotto applicando il rapporto più adatto al formato dell'originale.
   - Dopo aver selezionato l'impostazione Formato Biglietto, toccare il tasto [Originale] nella schermata iniziale per modificare il formato di scansione e di invio dell'originale. In tal caso la schermata relativa a questo punto verrà visualizzata dopo aver toccato il tasto relativo al formato di scansione. Per informazioni sulla procedura di impostazione del formato di invio, vedere "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE".
   - Per annullare le impostazioni di formato specificate, toccare il tasto [Reimpost. Dimensioni]

   ###### Per annullare le impostazioni di Formato Biglietto:

   Toccare il tasto [Off]

5. #### Toccare il tasto [Start] per eseguire la scansione del lato anteriore

   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.

6. #### Posizionare un biglietto rivolto verso l'alto sulla lastra di esposizione, quindi toccare il tasto [Start] per eseguire la scansione del lato posteriore

   - Prima di procedere alla scansione del retro del biglietto, toccare il tasto [Funzione Riv.] sul pannello a sfioramento per modificare l'esposizione.
   - Dopo avere controllato il risultato in uscita mediante il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine. Il passaggio 7 ora non è necessario.

7. #### Toccare il tasto [Fine Lettura]

   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la trasmissione è terminata.
   Se si continua con la scansione del lato anteriore del biglietto, è possibile toccare il tasto [Funzione riv.] per modificare esposizione, risoluzione, formato di scansione e di invio.

Torna all'inizio