# INVIO DELLO STESSO FAX A PIÙ DESTINAZIONI (TRASMISSIONE BROADCAST)

## Panoramica

È possibile inviare un file a più destinazioni in un'unica operazione, ad esempio, inviare un rapporto a filiali di regioni diverse. Questa funzione è definita "trasmissione broadcast".
È possibile trasmettere a un massimo di 500 destinatari con una sola trasmissione broadcast.

- La trasmissione broadcast è disponibile solo per la trasmissione da memoria.
- Se questa funzione è associata a "Trasmissione programmata", sarà possibile eseguire la trasmissione broadcast in qualsiasi momento, ad esempio di notte.
  Inoltre la trasmissione broadcast può essere usata in combinazione con altre funzioni utili.
- La trasmissione broadcast può contenere destinazioni di Scansione per e-mail e Internet fax. Se la casella di controllo [Invia stessa immag. dell'indirizzo fax] è impostata su , la stessa immagine che viene inviata dal fax viene inviata anche alla destinazione che supporta la trasmissione a colori, ad esempio la funzione Scansione per e-mail.
- Anche se si utilizza un originale a colori, l'originale verrà trasmesso in bianco e nero a destinazioni fax e Internet fax.
- Gli originali lunghi vengono trasmessi in bianco e nero.

### Suggerimenti per l'uso della trasmissione broadcast

È consigliabile memorizzare come contatti o gruppi le destinazioni utilizzate di frequente per la trasmissione broadcast. In un contatto o gruppo è possibile memorizzare fino a 500 destinazioni.
Toccando il tasto a sfioramento relativo a un gruppo registrato è possibile recuperare vari contatti in una volta.
Per i contatti, impostare la casella di controllo [Impostato come utilizzato di default] su per vari numeri di fax in modo da recuperarli tutti contemporaneamente semplicemente toccando il tasto.

- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI
- MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI

Se in modalità di impostazione (amministratore) si seleziona [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Selezione Rubrica Predefinita] e la casella di controllo [Applica indirizzi solo modalità invio] su (impostazione predefinita di fabbrica), vengono recuperate tutte le destinazioni impostate con [Impostato come utilizzato di default]. Se la casella di controllo viene impostata su , sarà possibile recuperare una destinazione per un lavoro diverso.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Specificare tutte le destinazioni

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE
   Una volta immessa una destinazione con i tasti numerici, per immettere un'altra destinazione con i tasti numerici, toccare il tasto prima di immettere la destinazione successiva.
   È possibile omettere prima o dopo una destinazione immessa usando un tasto a sfioramento.
   Se l'opzione [Immettere codice indir. successivo in broadcast] è abilitata nella modalità di impostazione, toccare prima di specificare la destinazione successiva.

3. #### Toccare il tasto [Conferma indirizzo] sul pannello operativo

4. #### Confermare la destinazione

   ###### Per cancellare una destinazione specificata:

   Toccare il tasto a sfioramento corrispondente alla destinazione da annullare, quindi toccare il tasto [Elimina] sul pannello operativo.

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

Torna all'inizio