# STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD (MEMORIZZAZIONE IMPOSTAZIONE PER STAMPA DATI RICEVUTI)

## Panoramica

L'abilitazione di [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti] consente di memorizzare i dati ricevuti senza stamparli e di stamparli previa immissione della password. Quando si utilizza questa funzione, alla ricezione di un fax sul pannello a sfioramento viene visualizzata una schermata per l'immissione della password.

###### Per abilitare l'impostazione di attesa per la stampa dei dati ricevuti:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti].

### Capacità di memoria fax residua

Se i dati fax ricevuti non vengono stampati o eliminati, la memoria fax si esaurirà e la macchina non sarà più in grado di ricevere fax. È consigliabile stampare i dati ricevuti il più presto possibile, senza lasciarli nella memoria fax.
È possibile visualizzare la rimanente capacità di memoria fax nella schermata iniziale della modalità fax.
Quando la memoria fax disponibile sta per esaurirsi, viene visualizzato un messaggio di avviso.

I fax ricevuti verranno archiviati in memoria indipendentemente dalla modalità di ricezione (automatica o manuale).

## Funzionamento

La stampa ha inizio quando si immette la password numerica di 4 cifre memorizzata in precedenza per mezzo dei tasti numerici.
Quando si tocca il tasto [Cancella], la schermata di immissione della password viene chiusa. Viene visualizzata di nuovo se si tocca o si modifica la modalità. I dati nel tasto della memoria lampeggiano nel pannello a sfioramento.

###### Per visualizzare la schermata con l'elenco dei dati ricevuti dopo l'immissione della password:

In modalità di impostazione (amministratore), selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazione anteprima] → [Impostazione verifica immagini ricevute].
Torna all'inizio