# TRASMISSIONE RACCOLTA MEMORIA F-CODE

## Panoramica

È possibile inviare un originale dalla casella di memoria F-code (Raccolta memoria) della macchina a un'altra macchina quando l'operatore di questa ne fa richiesta. Il documento viene inviato solo se l'operatore immette l'F-code corretto (indirizzo secondario e codice di accesso) impostato nella macchina.
È necessario prima procedere alla scansione e alla memorizzazione dei documenti nella casella di memoria F-code.

- Se è già presente un altro documento nella casella di memoria (casella pubblica), il documento appena acquisito verrà aggiunto al documento precedente.
- Quando un documento giunge a destinazione, viene automaticamente cancellato dalla macchina per impostazione predefinita dal produttore.

###### Per creare caselle di memoria F-code:

In modalità di impostazione, selezionare [Impostazioni di sistema] → [Casella Memoria F-Code].
Torna all'inizio