# PROBLEMI GENERALI

## Panoramica

Problema | Possibile causa | Soluzione
--- | --- | ---
###### NON È POSSIBILE UTILIZZARE SPECIFICHE FUNZIONI DELLA MACCHINA | Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate in modalità di impostazione. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente.
###### NON È POSSIBILE UTILIZZARE IL PANNELLO DI CONTROLLO | L'indicatore di alimentazione principale è acceso? | Se l'indicatore di alimentazione principale non è acceso, avviare la macchina. Verificare che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa elettrica, spostare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "" e premere il pulsante [ACCENSIONE] per avviare la macchina.
La macchina è stata appena accesa? | Attendere che venga visualizzato un messaggio di conferma che la macchina è pronta per l'uso. Dopo che è stato premuto il tasto [ACCENSIONE], la macchina necessita di un certo periodo di tempo per completare la fase di riscaldamento. Durante questa fase è possibile selezionare le funzioni, ma non verrà eseguito alcun lavoro.
Il pulsante [Modo di risparmio energia] lampeggia? | La modalità di spegnimento automatico è attiva. Per ripristinare il funzionamento normale della macchina, premere il pulsante [Modo di risparmio energia]. TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Uno sportello è aperto oppure una periferica è separata dalla macchina? | Leggere il messaggio e agire di conseguenza. Se uno sportello è aperto o una periferica è separata dalla macchina, verrà visualizzato un messaggio di avviso.
Non è stato possibile effettuare l'accesso per tre volte di seguito? | Appena il funzionamento riprende, effettuare l'accesso inserendo i dati utente corretti. Se l'opzione [Avvertimento al fallito login] è stata abilitata in modalità di impostazione e non è stato possibile effettuare l'accesso per 3 volte di seguito, verrà visualizzato un messaggio di avviso e l'autenticazione utente verrà bloccata per 5 minuti. (Se non si conoscono i propri dati utente, contattare l'amministratore.) => "Modalità di Impostazione (amministratore)" → [Controllo utente] → [Impostazioni di default] → [Avvertimento al fallito login].
Un messaggio indica che l'accesso automatico non è riuscito? | Contattare l'amministratore. L'accesso automatico non è riuscito per un problema di rete o di altra natura. Se si dispone dei privilegi di amministratore, toccare il tasto [Nome di accesso amministratore], effettuare l'accesso come amministratore e modificare provvisoriamente le impostazioni di accesso automatico in modalità di impostazione. (Dopo aver risolto il problema, ripristinare le impostazioni originali.)
Il messaggio "Richiedere assistenza. Codice:xx-xx*." viene visualizzato nel pannello a sfioramento? *Al posto di xx-xx saranno visualizzati lettere e numeri. | Avviare nuovamente l'alimentazione della macchina. Assicurarsi che il colore di sfondo del display dello stato dei lavori nell'angolo in altro a destra del pannello a sfioramento sia grigio, quindi premere il pulsante [ACCENSIONE] e commutare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Quando la spia dell'alimentazione principale smette di lampeggiare in verde e si illumina in modo continuo, premere il pulsante [ACCENSIONE]. Se il messaggio è ancora presente dopo aver spento e riacceso diverse volte con l'interruttore di alimentazione principale e il pulsante [ACCENSIONE], è probabile che si sia verificato un guasto risolvibile solo con un intervento tecnico. In tal caso, arrestare la macchina, staccare la spina di alimentazione e contattare il rivenditore di fiducia o il centro di assistenza autorizzato più vicino. Comunicare al rivenditore o al centro di assistenza autorizzato il codice di errore visualizzato.
###### NON È POSSIBILE EFFETTUARE LA STAMPA, OPPURE LA STAMPA SI INTERROMPE DURANTE UN LAVORO | La carta di un vassoio è esaurita? | Aggiungere carta come indicato dal messaggio visualizzato sul pannello a sfioramento.
Il toner è esaurito? | Sostituire la cartuccia del toner. Quando il toner sta per esaurirsi, viene visualizzato un apposito messaggio per avvisare l'utente che è necessario sostituire la cartuccia del toner. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della cartuccia del toner, vedere "CARTUCCIA DEL TONER".
Si è verificato un inceppamento? | Rimuovere la carta inceppata rispettando le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento.
Il vassoio di uscita è pieno? | Rimuovere i documenti dal vassoio e riprendere la stampa. Quando il vassoio di uscita è pieno, un sensore si attiva e la stampa si arresta.
Il contenitore del toner residuo è pieno? | Sostituire il contenitore seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento. CONTENITORE DEL TONER DI SCARTO
Sono state definite restrizioni sui vassoi utilizzabili in ciascuna modalità*? *Copia, Stampante, Invio Immagine, Archiviazione Documenti | Controllare le impostazioni in [Impostazioni Vassoio Carta] e verificare la presenza di segni di spunta nelle caselle di controllo di ciascuna modalità ([Alimentazione lavoro approvato]). Le funzioni prive del segno di spunta non possono essere utilizzate per la stampa utilizzando il relativo vassoio. => "Modalità di impostazione" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta] → Selezione del vassoio → [Alimentazione lavoro approvato]
###### IL FORMATO DELL'ORIGINALE NON VIENE SELEZIONATO AUTOMATICAMENTE OPPURE VIENE SELEZIONATO IL FORMATO ERRATO | L'originale è arricciato o piegato? | Spianare l'originale. Non è possibile rilevare il formato corretto dell'originale se questo è arricciato o piegato.
È stato collocato un originale più piccolo del formato A5 (5-1/2" × 8-1/2")? | Impostare manualmente il formato dell'originale. Non è possibile rilevare originali di formato più piccolo di A5 (5-1/2" x 8-1/2"). Durante la scansione di un originale di piccolo formato sulla lastra di esposizione è consigliabile posizionare un foglio di carta vuoto sopra l'originale che sia dello stesso formato (A4 (8-1/2" × 11"), B5 (8-1/2" × 11"R) e così via) della carta che si desidera usare per la stampa.
Un originale di formato A5 (5-1/2" × 8-1/2") è impostato con orientamento orizzontale (formato A5R)? | Se un originale di formato A5 (5-1/2" × 8-1/2") è impostato con orientamento orizzontale (formato A5R), non viene rilevato automaticamente.
###### IL FORMATO DELLA CARTA DEL VASSOIO BYPASS NON VIENE VISUALIZZATO IN MODO CORRETTO | L'estensione del vassoio bypass è stata estratta? | Estrarre la guida dell'estensione del vassoio bypass. Quando la carta viene caricata nel vassoio bypass, estrarre sempre l'estensione, in modo che il formato possa essere rilevato correttamente.
###### L'ORIGINALE SI INCEPPA (ALIMENTATORE AUTOMATICO DOCUMENTI) | È stata caricata troppa carta nel vassoio dell'alimentatore dei documenti? | Verificare che la pila di carta non sia più alta del segno indicatore.
L'originale è lungo? | Se si utilizza l'alimentatore automatico dei documenti per eseguire la scansione di un originale lungo, impostare il formato della scansione su [Form. Lun.]. (Si noti che gli originali lunghi non possono essere copiati usando la funzione di copia.)
L'originale è stampato su carta sottile? | Effettuare la scansione dell'originale utilizzando la lastra di esposizone. Se è necessario utilizzare l'alimentatore automatico dei documenti, selezionare [Mod.scan.lenta] in Altri per effettuare la scansione dell'originale.
###### LA CARTA SI INCEPPA | Nella macchina è rimasto un pezzo di carta strappata? | Verificare che tutta la carta sia stata rimossa.
Il vassoio contiene una quantità eccessiva di carta? | Verificare che la pila di carta non sia più alta del segno indicatore.
Vengono alimentati più fogli alla volta? | Smazzare la carta prima di caricarla.
Si sta utilizzando una carta che non corrisponde a quelle specificate? | Utilizzare tipi di carta consigliati da SHARP. Se si utilizza una carta di tipo speciale (non supportata) o compatibile con altri modelli, la carta potrebbe incepparsi, stropicciarsi o macchiarsi. Per le specifiche della carta, vedere "SPECIFICHE DELLA CARTA SHARP STANDARD" nella "Guida di apprendimento rapido". Per la carta che è vietata o non consigliata, vedere "TIPI DI CARTA APPLICABILI".
La carta contenuta nel vassoio ha assorbito umidità? | Se la carta contenuta in un vassoio rimarrà inutilizzata a lungo, rimuoverla dal vassoio e conservarla in un sacchetto al riparo dalla luce e dall'umidità.
Le guide del vassoio bypass sono regolate alla larghezza della carta? | Regolare le guide del vassoio bypass in base alla larghezza della carta.
L'estensione del vassoio bypass è stata estratta? | Se viene caricata carta di grande formato, estrarre l'estensione.
Il rullo di alimentazione del vassoio bypass è sporco? | Pulire la superficie del rullo di alimentazione del vassoio bypass. RULLO DI ALIMENTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS
È stata caricata carta di formato A5 (5-1/2" × 8-1/2")? | Se viene caricata carta di formato A5 (5-1/2" × 8-1/2"), posizionarla con orientamento orizzontale, ovvero A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).
È stato specificato il formato della carta? | Se si utilizza un formato non standard, specificare il formato della carta. Se il formato della carta caricata in un vassoio è stato cambiato, verificare le impostazioni del formato. => "Modalità di Impostazione" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta] → Selezione del vassoio
È stata aggiunta carta nel vassoio bypass? | Quando si aggiunge carta, prelevare i fogli rimasti nel vassoio bypass, mischiarli con la carta da aggiungere e ricaricare con un'unica pila. Se si aggiunge la carta senza prelevare quella rimanente, potrebbero verificarsi inceppamenti.
###### LA CARTA NON VIENE ALIMENTATA DAL VASSOIO | La carta è caricata correttamente nel vassoio? | Regolare le guide in base al formato della carta. Verificare che l'altezza della carta non superi il segno indicatore.
Sono state definite restrizioni sui vassoi utilizzabili in ciascuna modalità*? *Copia, Stampante, Fax, Invio Immagine, Archiviazione Documenti | Controllare le impostazioni in [Impostazioni Vassoio Carta] e verificare la presenza di segni di spunta nelle caselle di controllo di ciascuna modalità ([Alimentazione lavoro approvato]). Le funzioni prive del segno di spunta non possono essere utilizzate per la stampa utilizzando il relativo vassoio. => "Modalità di impostazione" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta] → Selezione del vassoio → [Alimentazione lavoro approvato]
###### L'IMMAGINE SULLA CARTA È DISTORTA | Il vassoio bypass contiene una quantità eccessiva di carta? | Non caricare nel vassoio un numero di fogli superiore a quello massimo. Il numero massimo di fogli varia in base all'impostazione del tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella "Guida di apprendimento rapido".
Le guide del vassoio bypass sono regolate alla larghezza della carta? | Regolare le guide del vassoio bypass in base alla larghezza della carta.
Le guide dell'originale sono regolate alla larghezza della carta? | Regolare le guide dell'originale in base alla larghezza della carta.
###### L'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI NON FUNZIONA | Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate in modalità di impostazione.
###### SULL'IMMAGINE DIGITALIZZATA COMPAIONO DELLE RIGHE | L'area di scansione della lastra di esposizione o dell'alimentatore automatico dei documenti è sporca? | Pulire l'area di scansione della lastra di esposizione o dell'alimentatore automatico dei documenti. LASTRA DI ESPOSIZIONE LASTRA POSTERIORE DEI DOCUMENTI AREA DI SCANSIONE
Il rullo di alimentazione del vassoio bypass è sporco? | Pulire la superficie del rullo di alimentazione del vassoio bypass. RULLO DI ALIMENTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS
###### I DOCUMENTI STAMPATI SONO MACCHIATI | Si sta utilizzando una carta che non corrisponde a quelle specificate? | Utilizzare tipi di carta consigliati da SHARP. Se si utilizza una carta di tipo speciale (non supportata) o compatibile con altri modelli, la carta potrebbe incepparsi, stropicciarsi o macchiarsi. Per le specifiche della carta, vedere "SPECIFICHE DELLA CARTA SHARP STANDARD" nella "Guida di apprendimento rapido".
Si sta eseguendo la stampa su carta preforata? | Evitare che l'immagine si sovrapponga ai fori. Se l'immagine stampata si sovrappone ai fori, potrebbe macchiare la facciata posteriore (stampa su una facciata) o entrambe le facciate (stampa su due facciate).
Un messaggio indica che è necessaria la manutenzione? | Contattare al più presto il proprio rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
###### IL TONER NON ADERISCE CORRETTAMENTE O LA CARTA VIENE STROPICCIATA | Si sta utilizzando una carta che non corrisponde a quelle specificate? | Utilizzare tipi di carta consigliati da SHARP. Se si utilizza una carta di tipo speciale (non supportata) o compatibile con altri modelli, la carta potrebbe incepparsi, stropicciarsi o macchiarsi. Per le specifiche della carta, vedere "SPECIFICHE DELLA CARTA SHARP STANDARD" nella "Guida di apprendimento rapido".
Il tipo di carta è stato impostato correttamente? | Scegliere il tipo di carta corretto nelle impostazioni del vassoio. Assicurarsi che non si sia verificato quanto segue: Si sta utilizzando carta pesante, ma nelle impostazioni del vassoio è stato selezionato un tipo di carta diverso. (L'immagine potrebbe scomparire se viene sfregata.) Si sta utilizzando una carta non pesante, ma nelle impostazioni del vassoio è stata selezionata la carta pesante. (La carta potrebbe stropicciarsi o incepparsi.) => "Modalità di Impostazione" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta] → Selezione del vassoio
La carta è caricata in modo che la stampa venga eseguita sulla facciata posteriore? | Controllare il lato anteriore e posteriore del foglio. Alcuni tipi di carta come etichette e lucidi hanno lati anteriori e posteriori specifici. Se la stampa avviene sulla facciata errata di etichette o lucidi, il toner potrebbe non aderire correttamente. Pertanto, l'immagine potrebbe risultare poco definita.
###### UNA PARTE DELL'IMMAGINE RISULTA TAGLIATA | È stato impostato il formato della carta corretto? | Se si utilizza un formato non standard, specificare il formato della carta. Se il formato della carta caricata in un vassoio è stato cambiato, verificare le impostazioni del formato. => "Modalità di Impostazione" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta] → Selezione del vassoio
L'originale è stato collocato nella posizione corretta? | Se si utilizza la lastra di esposizione, posizionare l'originale nell'angolo in fondo a sinistra. LASTRA DI ESPOSIZIONE
###### LA STAMPA VIENE ESEGUITA SULLA FACCIATA SBAGLIATA | La carta è caricata con il lato di stampa rivolto nella direzione corretta? | Assicurarsi che il lato di stampa della carta sia rivolto nella direzione corretta. Vassoi da 1 a 4: Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto*. Vassoio di bypass, vassoio 5 e vassoio 6: Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso*. *Quando si usa il tipo di carta "Prestampata" o "Carta Intest.", caricare la carta nel modo opposto, eccetto quando la funzione [Disabilitazione fronte/retro] è attivata in modalità di impostazione (amministratore).
###### UNA COPERTINA O UN INSERTO NON VIENE STAMPATO SULLA CARTA SPECIFICATA | Il tipo di carta è stato impostato correttamente? | Impostare il tipo di carta corretto per il vassoio contenente la carta specificata per la copertina o l'inserto. Se il tipo di carta impostato per la copertina o l'inserto non è identico a quello impostato per il vassoio, la carta verrà alimentata da un vassoio differente. => "Modalità di Impostazione" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta] → Selezione del vassoio
###### NON È POSSIBILE UTILIZZARE LA PERIFERICA USB COLLEGATA | La periferica USB è compatibile con la macchina? | Chiedere al proprio rivenditore se il dispositivo è compatibile con la macchina. Non è possibile usare dispositivi USB non compatibili con la macchina.
Il dispositivo USB connesso viene riconosciuto correttamente? | Utilizzare l'opzione [Verif. Dispos. USB] in modalità di impostazione per controllare se la periferica viene riconosciuta. => "Modalità di impostazione" → [Impostazioni di Sistema] → [Verif. Dispos. USB] Se non viene riconosciuto, riconnetterlo nuovamente.
###### NON È POSSIBILE UTILIZZARE IL DISPOSITIVO DI MEMORIA USB COLLEGATO | Il formato del dispositivo di memoria USB è FAT32? | Controllare il formato file del dispositivo di memoria USB. Se il formato del dispositivo di memoria USB è diverso da FAT32, utilizzare il computer per cambiare il formato in FAT32.
Si sta utilizzando un dispositivo di memoria USB con una capacità superiore a 32 GB? | Utilizzare un dispositivo di memoria da 32 GB o inferiore.
###### IL FINITORE/FINITORE A SELLA NON FUNZIONA | Un messaggio indica che è necessario rimuovere la carta dal compilatore per pinzatrice? | Rimuovere tutta la carta rimanente dal compilatore per pinzatrice.
Sul pannello a sfioramento viene visualizzato il seguente messaggio? "Finitore fuori servizio. Avviare nuovamente l'alimentazione della macchina. xx-xx*" *Al posto di xx-xx saranno visualizzati lettere e numeri. | Controllare il cavo di connessione del finitore. Rimuovere e reinserire saldamente il cavo, quindi riavviare la macchina.
Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate in modalità di impostazione.
###### LA MACCHINA NON EFFETTUA LA PINZATURA (INCLUSA LA CUCITRICE A SELLA) | Un messaggio indica di controllare l'unità pinzatrice? | Rimuovere i punti incastrati.
Un messaggio indica che è necessario aggiungere punti metallici? | Reinserire la cartuccia di punti metallici. Non dimenticare di sostituire il contenitore dei punti metallici.
Sono stati inseriti fogli di larghezza diversa tra loro? | Per eseguire la pinzatura di formati misti, utilizzare carta della stessa larghezza e selezionare l'opzione [Stessa larghezza]. Non è possibile effettuare la pinzatura con fogli di larghezza diversa. Durante la copia, selezionare [Stessa larghezza] per [Originali di formati vari] in Altri.
Si sta cercando di pinzare un numero di fogli superiore a quello consentito? | Per il numero massimo di fogli pinzabili, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINITORE" O "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di apprendimento rapido.
Il lavoro di stampa include una carta di formato non compatibile con la pinzatura? | Per il numero massimo di fogli pinzabili, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINITORE" O "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di apprendimento rapido.
Il tipo di carta impostato per il vassoio selezionato nel driver di stampa è incompatibile con la pinzatura? | Controllare le impostazioni relative al tipo di carta nella macchina e selezionare un vassoio contenente un tipo di carta compatibile con la pinzatura*. Fare clic sul pulsante [Dettagli] nella sezione [Selezione carta] della scheda [Scelta Carta] della finestra delle proprietà della stampante, quindi controllare l'impostazione relativa al tipo di carta di ciascun vassoio. *Non è possibile eseguire la pinzatura su etichette, carta a rubrica, carta lucida, lucidi o buste. Inoltre, se l'opzione [Disattiva Pinzatura] è selezionata per il tipo di utente, non sarà possibile effettuare la pinzatura.
Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate in modalità di impostazione.
###### L'OPERAZIONE DI FORATURA NON VIENE ESEGUITA | Un messaggio indica di controllare il modulo di foratura? | Smaltire i residui delle perforazioni.
Sono stati inseriti fogli di formati diversi? | Non è possibile effettuare la foratura con fogli di larghezza diversa. Per eseguire la foratura di formati misti, utilizzare carta della stessa larghezza e selezionare l'opzione [Stessa larghezza]. Durante la copia, selezionare [Stessa larghezza] per [Originali di formati vari] in Altri.
Il lavoro di stampa include una carta di formato non compatibile con la foratura? | Per il formato dei fogli perforabili, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di apprendimento rapido.
Il vassoio selezionato nel driver di stampa è impostato su un tipo di carta non perforabile? | Controllare le impostazioni relative al tipo di carta nella macchina e selezionare un vassoio contenente un tipo di carta compatibile con la foratura*. Fare clic sul pulsante [Dettagli] nella sezione [Selezione carta] della scheda [Scelta Carta] della finestra delle proprietà della stampante, quindi controllare l'impostazione relativa al tipo di carta di ciascun vassoio. *Non è possibile eseguire la foratura su etichette, carta a rubrica, carta lucida, lucidi e buste. Inoltre, se l'opzione [Disattiva Perforatura] è selezionata per il tipo di utente, non sarà possibile effettuare la foratura.
Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate in modalità di impostazione.
###### LA POSIZIONE DI PINZATURA O DI FORATURA NON È CORRETTA | La posizione di pinzatura è impostata correttamente? | Controllare la posizione di pinzatura in "UTILIZZO DELLA SCHERMATA DI ANTEPRIMA".
Le posizioni di foratura sono impostate correttamente? | Controllare la posizione di foratura in "UTILIZZO DELLA SCHERMATA DI ANTEPRIMA".
L'originale è posizionato correttamente rivolto verso l'alto o verso il basso? (Durante l'utilizzo dell'inseritore) | Controllare il metodo di caricamento carta e agire di conseguenza. ORIENTAMENTO DEL CARICAMENTO DELLA CARTA
###### L'OPERAZIONE DI PIEGATURA NON VIENE ESEGUITA | L'amministratore ha abilitato l'impostazione [Disabilitazione fronte/retro]? | Non è possibile usare la funzione di piegatura della carta, se è abilitata l'opzione [Disabilitazione fronte/retro] in modalità di impostazione. Contattare l'amministratore. => "Modalità di Impostazione (amministratore)" → selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disabilitazione fronte/retro].
Si utilizza un tipo di carta con uno specifico lato anteriore e posteriore? | Non è possibile usare la funzione di piegatura della carta con carta prestampata, intestata o altra carta con specifici lati anteriore e posteriore. Per la piegatura usare un tipo di carta come quella comune che non abbia specifici lati anteriore e posteriore.
###### LA POSIZIONE DI PIEGATURA NON È CORRETTA | L'originale è posizionato correttamente rivolto verso l'alto o verso il basso? | Verificare l'orientamento di caricamento dell'originale o l'orientamento della carta da piegare e agire di conseguenza. UTILIZZO DELLA SCHERMATA DI ANTEPRIMA ORIENTAMENTO DEL CARICAMENTO DELLA CARTA
###### LE STAMPE NON SONO ALLINEATE NEL VASSOIO DI USCITA DEL FINITORE | Le stampe in uscita sono arricciate? | L'arricciamento della carta in uscita può essere risolto rovesciando la carta caricata nel vassoio.
###### LE STAMPE PINZATE NON SONO ALLINEATE NEL VASSOIO | La carta in uscita è arricciata? | L'arricciamento della carta in uscita può essere risolto rovesciando la carta caricata nel vassoio.
###### NON VENGONO VISUALIZZATE IMMAGINI DI ANTEPRIMA O MINIATURE | Sono presenti molti lavori in attesa di esecuzione? | Attendere fino a quando non viene eseguita la maggior parte dei lavori.
###### IL DISPLAY DEL PANNELLO A SFIORAMENTO È POCO LEGGIBILE | È stata regolata la luminosità del display? | Toccare il tasto [Regolazione luminosità] della schermata iniziale e regolare la luminosità del display.
###### L'UTENTE VIENE DISCONNESSO SENZA CHE ABBIA ESEGUITO L'OPERAZIONE DI DISCONNESSIONE | Si è attivata la funzione di cancellazione automatica? | Eseguire nuovamente l'accesso. Se la funzione di cancellazione automatica si attiva mentre è abilitata l'autenticazione utente, l'utente che sta eseguendo l'accesso viene automaticamente disconnesso. Se si dispone dei privilegi di amministratore, modificare l'intervallo di attivazione della funzione di cancellazione automatica oppure disattivare la funzione in [Impostazione Cancellazione Automatica]. => "Modalità di Impostazione (amministratore)" → [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazione Cancellazione Automatica].
###### LA PASSWORD DA AMMINISTRATORE È STATA DIMENTICATA | La password da amministratore è stata cambiata rispetto alle impostazioni di fabbrica? | Contattare al più presto il proprio rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino. Per conoscere la password predefinita dell'amministratore, vedere "AMMINISTRATORE/ALTRI (EMISSIONE SONORA E CHIMICA)". Dopo aver cambiato la password, conservarla con cura.
###### NON SO CHI CONTATTARE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE | Si è consultata la "Guida di apprendimento rapido"? | Vedere il retro di copertina della "Guida di apprendimento rapido".

Torna all'inizio